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Практическое задание 1
Анализ эффективности мероприятий по предотвращению техногенных аварий
Тема 1. Экспертный анализ инженерно-технических мероприятий в области обеспечения промышленной безопасности

Задание
Рассчитать величину ущерба от аварий на опасных производственных объектах и показатели эффективности мероприятий по предотвращению техногенных аварий.
Нормативная база 
1. ГОСТ Р 22.10.01–2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения».
2. Постановление Госгортехнадзора РФ от 29 октября 2002 г. №63 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах».
Алгоритм выполнения задания
1. Выбрать вариант задания по первой букве своей фамилии. Задания по вариантам представлены отдельным файлом (Задания по вариантам_лист ПР1).
2. Заполнить таблицу 1.1 «Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий по предотвращению техногенных аварий» в соответствии с вариантом задания.
3. Рассчитать величину ущерба от аварии на опасном производственном объекте по представленным формулам.
4. Занести результаты расчетов в таблицу 1.2 «Сводная форма оценки ущерба от аварии на опасном производственном объекте».
5. Рассчитать показатели эффективности мероприятий по предотвращению техногенных аварий по предложенным формулам.
6. Занести результаты расчетов в таблицу 1.3 «Эффективность мероприятий по предотвращению техногенных аварий».
7. По результатам расчетов сформулировать выводы об эффективности (неэффективности) мероприятий по предотвращению техногенных аварий. Если после проведения расчетов получен отрицательный результат или срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности превышает 5 лет, сформулировать обоснование необходимости проведения мероприятий с точки зрения требований законодательства.


Бланк выполнения задания 1
Таблица 1.1
Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий по предотвращению техногенных аварий
	Наименование показателя
	Усл. 
обознач.
	Ед
измер.
	Значения показателя

	Остаточная стоимость уничтоженных основных фондов
	Soi
	руб.
	

	Утилизационная стоимость материальных ценностей
	Syi
	руб.
	

	Стоимость ремонта и восстановления поврежденных основных фондов
	Sрi
	руб.
	

	Ущерб, причиненный продукции предприятия
	Птi
	руб.
	

	Ущерб, причиненный сырью и материалам
	Пcj
	руб.
	

	Расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии
	Пл
	руб.
	

	Расходы на расследование аварии
	Пр
	руб.
	

	Расходы по выплате пособий на погребение погибших
	Sпог
	руб.
	

	Расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца
	Sп. к.
	руб.
	

	Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности
	Sв
	руб.
	

	Заработная плата сотрудников предприятия
	Vз. п.
	руб/день
	

	Доля сотрудников, не использованных на работе
	А
	
	

	Условно-постоянные расходы
	Vу. п.
	руб/день
	

	Продолжительность простоя объекта
	Тпр
	дни
	

	Объем i-го вида продукции, недопроизведенный из-за аварии
	ΔQi
	
	

	Средняя оптовая стоимость единицы i-го недопроизведенного продукта на дату аварии
	Si
	руб.
	

	Средняя себестоимость единицы i-го недопроизведенного продукта на дату аварии
	Вi
	руб.
	

	Ущерб от загрязнения атмосферы
	Эа
	руб.
	

	Ущерб от загрязнения водных ресурсов
	Эв
	руб.
	

	Ущерб от загрязнения почвы
	Эп
	руб.
	

	Текущие расходы на эксплуатацию сооружения, устройства оборудования
	С
	руб.
	

	Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений
	Ен
	
	

	Инвестиции на реализацию мероприятий по обеспечению промышленной безопасности
	К
	руб.
	





Формулы для расчета
Структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах, как правило, включает: 
· полные финансовые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, на котором произошла авария; 
· расходы на ликвидацию аварии; 
· социально-экономические потери, связанные с травмированием и гибелью людей (как персонала организации, так и третьих лиц); 
· вред, нанесенный окружающей природной среде; 
· косвенный ущерб и потери государства от выбытия трудовых ресурсов. 
При оценке ущерба от аварии на опасном производственном объекте за время расследования аварии (10 дней), как правило, подсчитываются те составляющие ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательно ущерб от аварии рассчитывается после окончания сроков расследования аварии и получения всех необходимых данных. Составляющие ущерба могут быть рассчитаны независимо друг от друга.
Ущерб от аварий на опасных производственных объектах:
, 		(1.1)
где Па – ущерб от аварий на опасных производственных объектах, руб.; Пп. п. – прямые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, руб.; Псэ – социально-экономические потери, руб.; Пн. в. – косвенный ущерб, руб.; Пэкол – экологический ущерб, руб.; Пл. а. – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.; Пв. т. р. – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности, руб.
1. Прямые потери от аварий:
, 					(1.2)
где По. ф. – потери предприятия в результате уничтожения или повреждения основных фондов, руб.; Птм. ц. – потери предприятия в результате уничтожения или повреждения товарно-материальных ценностей, руб.; Пим – потери в результате уничтожения или повреждения имущества третьих лиц, руб.
1.1. Потери предприятия от уничтожения или повреждения аварией его основных фондов:
,				(1.3)
где По. ф. у. – потери предприятия в результате уничтожения основных фондов, руб.; По. ф. п. – потери предприятия, возникшие в результате повреждения основных фондов, руб.
1.1.1. Потери предприятия в результате уничтожения основных фондов:
                              (1.4)
где n – число видов уничтоженных основных фондов; Soi – стоимость замещения или воспроизводства i-го вида уничтоженных основных фондов, руб.; Sмi – стоимость материальных ценностей i-го вида, годных для дальнейшего использования, руб.; Syi – утилизационная стоимость i-го вида уничтоженных основных фондов, руб.
1.1.2. Потери предприятия в результате повреждения основных фондов:
,						(1.5)
где n – число видов поврежденных основных фондов; Sрi – стоимость ремонта i-го вида поврежденных основных фондов, руб.
1.2. Потери предприятия в результате уничтожения или повреждения аварией товарно-материальных ценностей:
, 			(1.6)
где n – число видов товара, которым причинен ущерб в результате аварии; Птi – ущерб, причиненный i-му виду продукции, изготовляемой предприятием, руб.; m – число видов сырья, которым причинен ущерб в результате аварии; Пcj – ущерб, причиненный j-му виду продукции, приобретенной предприятием, а также сырью и полуфабрикатам, руб.
2. Социально-экономические потери:
,					(1.7)
где Пг. п. – расходы на компенсации и мероприятия вследствие гибели персонала, руб.; Пт. п. – расходы на компенсации и мероприятия вследствие производственного травматизма персонала, руб.;
2.1. Затраты, связанные с гибелью персонала:
, 					(1.8)
где Sпог – расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.; Sп. к. – расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, руб.
2.2. Затраты, связанные с травмированием персонала:
,						(1.9)
где Sв – расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.
3. Косвенный ущерб вследствие аварий:
, 			(1.10)
где Пн. п. – часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя, руб.; Пз. п. – зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя, руб.; Пш – убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пеней, руб.; Пн. п. т. л. – убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли, руб.
3.1. Зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя:
,				(1.11)
где Vз. п. – заработная плата сотрудников предприятия, руб/день; А – доля сотрудников, не использованных на работе; Vуп – условно-постоянные расходы, руб/день; Тпр – продолжительность простоя объекта, дни.
3.2. Недополученная прибыль в результате простоя:
,				 (1.12)
где n – количество видов недопроизведенного продукта (услуги); ΔQi – объем i-го вида продукции, недопроизведенный из-за аварии; Si – средняя оптовая стоимость единицы i-го недопроизведенного продукта на дату аварии, руб.; Bi – средняя себестоимость единицы i-го недопроизведенного продукта на дату аварии.
4. Экологический ущерб:
, 			(1.13)
где Эа – ущерб от загрязнения атмосферы, руб.; Эв – ущерб от загрязнения водных ресурсов; Эп – ущерб от загрязнения почвы; Эб – ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов, в том числе лесных массивов; Эо – ущерб от засорения или повреждения территории обломками, осколками зданий, сооружений, оборудования.
5. Затраты на локализацию или ликвидацию и расследование аварии:
,					(1.14)
где Пл – расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии, руб.; Пр – расходы на расследование аварии, руб.

Таблица 1.2 
Сводная форма оценки ущерба от аварии на ОПО
	Вид ущерба
	Сумма, руб.

	Прямой ущерб
	

	Потери предприятия в результате уничтожения основных фондов
	

	Потери предприятия в результате повреждения основных фондов
	

	Потери предприятия в результате уничтожения или повреждения аварией товарно-материальных ценностей
	

	Социально-экономические потери
	

	Затраты, связанные с гибелью персонала
	

	Затраты, связанные с травмированием персонала
	

	Косвенный ущерб вследствие аварий
	

	Часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя
	

	Зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя
	

	Недополученная прибыль в результате простоя
	

	Экологический ущерб
	

	Затраты на локализацию или ликвидацию и расследование аварии
	

	Ущерб от аварии, всего
	



6. Годовой экономический эффект от проведения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности:
 					(1.15)
где З – величина приведенных затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, руб.; Па – ущерб от аварий на опасных производственных объектах, руб. 
7. Приведенные затраты: 
, 					(1.16)
где С – текущие расходы на эксплуатацию сооружения, устройства оборудования, руб.; Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; К – инвестиции на реализацию мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, руб.
8. Общая (абсолютная) экономическая эффективность приведенных затрат:
.					(1.17)
9. Общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций на реализацию мероприятий по обеспечению промышленной безопасности:
. 					(1.18)
10. Срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности:
,					 (1.19)
где Тед – срок окупаемости приведенных затрат, год; З – величина приведенных затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, руб.; Э – годовой экономический эффект от проведения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, руб.

Таблица 1.3
Эффективность мероприятий по предотвращению техногенных аварий
	Показатель эффективности
	Сумма, руб.

	Годовой экономический эффект от проведения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности
	

	Приведенные затраты
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность приведенных затрат
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций на реализацию мероприятий по обеспечению промышленной безопасности
	

	Срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности
	



Выводы:


Практическое задание 2
Анализ эффективности мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности
Тема 1. Экспертный анализ инженерно-технических мероприятий в области обеспечения промышленной безопасности

Задание
Рассчитать величину ущерба от пожара и показатели эффективности мероприятий по предотвращению пожаров.
Нормативная база
Приказ МЧС России от 28.01.2022 № 43 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации расчета материального ущерба от пожаров должностными лицами органов государственного пожарного надзора».
Алгоритм выполнения задания
1. Выбрать вариант выполнения задания по первой букве своей фамилии. Задания по вариантам представлены отдельным файлом (Задания по вариантам_лист ПР2).
2. Заполнить таблицу 1 «Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» в соответствие с вариантом задания.
3. Рассчитать величину материального ущерба, нанесенного пожаром объектам строительства, материального ущерба, нанесенного пожаром имуществу, и общего материального ущерба от пожара по представленным формулам.
4. По представленным формулам рассчитать показатели эффективности мероприятий по предотвращению пожаров.
5. Результаты расчетов занести в таблицу 2.1 «Анализ эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».
6. Сформулировать выводы по результатам расчетов об эффективности (неэффективности) мероприятий по пожарной безопасности. Если после проведения расчетов получен отрицательный результат или срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности превышает 5 лет, сформулировать обоснование необходимости проведения мероприятий с точки зрения требований законодательства.


Бланк выполнения работы 2
Таблица 2.1
Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Наименование показателя
	Усл. обоз.
	Ед. измер.
	Значение

	Восстановительная стоимость 1 кв.м i-го объекта строительства
	С1 кв. м об. стр. i
	руб / кв. м
	

	Коэффициент аналитического износа i-го объекта строительства
	Kан. изн. i
	%
	

	Коэффициент пересчета восстановительной стоимости от базового субъекта РФ к уровню текущих цен субъекта РФ, на территории которого расположен i-й объект строительства
	Kпер
	–
	

	Коэффициент пересчета восстановительной стоимости в соответствии с фактической группой капитальности i-го объекта строительства
	Kгр. к
	–
	

	Поправочный климатический коэффициент, учитывающий влияние природно-климатических факторов на стоимость i-го объекта строительства, исходя из того, на территории какого субъекта РФ расположен i-й объект строительства
	Kрег
	–
	

	Уничтоженная пожаром площадь i-го объекта строительства 
	Sун. об. стр. i
	кв. м
	

	Фактический срок службы i-го объекта строительства
	Tф. i
	лет
	

	Минимальный нормативный срок эксплуатации объектов строительства j-го вида, к которому относится i-й объект строительства
	Tj
	лет
	

	Поврежденная пожаром площадь i-го объекта  строительства
	Sпов об. стр. i
	кв. м
	

	Коэффициент, учитывающий степень повреждения пожаром площади объектов строительства q-го вида, к которому относится i-й объект строительства
	Kпов. об. стр. q
	–
	

	Уничтоженная пожаром площадь i-го объекта строительства
	Sун. об. стр. i
	кв. м
	

	Стоимость i-го транспортного средства
	Стр. ср. i
	руб.
	

	Площадь i-го транспортного средства 
	Sобщ. тр. ср. i
	кв. м
	

	Уничтоженная в результате горения площадь i-го транспортного средства 
	Sун. тр. ср. i
	кв. м
	

	Коэффициент, безразмерный, учитывающий степень повреждения транспортного средства, исходя из величины уничтоженной в результате горения площади i-го транспортного средства 
	Kун. пл. тр. ср.
	–
	

	Коэффициент безразмерный, учитывающий степень повреждения транспортного средства, исходя из величины поврежденной в результате горения площади i-го транспортного средства
	Kпов. пл. тр. ср.
	–
	

	Коэффициент, учитывающий срок эксплуатации i-го транспортного средства на момент пожара
	Kэкс. тр. ср.
	–
	

	Поправочный климатический коэффициент, учитывающий влияние природно-климатических факторов на срок эксплуатации i-го транспортного средства, исходя из того, на территории какого субъекта РФ эксплуатировалось i-е транспортное средство
	Kрег. тр. ср.
	–
	

	Текущие расходы на эксплуатацию сооружения или устройства
	С
	руб.
	

	Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений
	Eн
	–
	

	Инвестиции на приобретение и установку оборудования, устройств, на строительство сооружения и т. п. 
	К
	руб.
	



Формулы для расчета 
1. Общий материальный ущерб (далее – ущерб) от пожара У, руб.,  рассчитывается по формуле:
, 				(2.1)
где Уоб. стр. – материальный ущерб, причиненный пожаром объектам  строительства, руб.; Уим – материальный ущерб, причиненный пожаром имуществу, руб.
2. Расчет материального ущерба, нанесенного пожаром объектам строительства
2.1. Ущерб, нанесенный пожаром объектам строительства, рассчитывается 
, 		(2.2)
где Nоб. стр – число объектов строительства, на которых пожаром была уничтожена и (или) повреждена их площадь, ед.; Уун. об. стр. i и Упов. об. стр. i – ущерб, причиненный в результате соответственно уничтожения и повреждения пожаром площади i-го объекта строительства, руб., i = 1… Nобъ. стр.
2.1.1. Ущерб в результате уничтожения пожаром площади i-го объекта строительства рассчитывается по формуле:
,			(2.3)
где У1 кв. м ун. об. стр. i – ущерб от уничтожения одного квадратного метра (далее – 1 кв. м) площади i-го объекта строительства, руб./кв.м; Sун. об. стр. i – уничтоженная пожаром площадь i-го объекта строительства, кв.м
2.1.2. Расчетно-аналитическим методом в соответствии с приложением А определяются вид i-го объекта строительства и его восстановительная стоимость в расчете на 1 кв. м С1 кв.м об. стр. i для базового субъекта Российской Федерации. Ущерб от уничтожения 1 кв. м площади i-го объекта строительства рассчитывается по формуле:
,   (2.4)
где С1 кв. м объ. стр. i – восстановительная стоимость 1 кв.м i-го объекта строительства, руб / кв. м; Kан. изн. i – коэффициент аналитического износа i-го объекта строительства, %; 1/100 – константа для перевода процентного соотношения в безразмерную величину; Kпер – коэффициент пересчета восстановительной стоимости от базового субъекта РФ к уровню текущих цен субъекта РФ, на территории которого расположен i-й объект строительства, безразмерный, определяемый в соответствии с приложением Б; Kгр. к. – коэффициент пересчета восстановительной стоимости в соответствии с фактической группой капитальности i-го объекта строительства, безразмерный, определяемый в соответствии с приложениями А и В; Kрег – безразмерный поправочный климатический коэффициент, учитывающий влияние природно-климатических факторов на стоимость i-го объекта строительства, исходя из того, на территории какого субъекта РФ расположен i-й объект строительства, определяемый в соответствии с приложением Г.
2.1.3. Для расчета аналитического износа i-го объекта строительства рассчитывается фактический период эксплуатации i-го объекта строительства относительно его минимального нормативного срока эксплуатации Физн. i, %, по формуле:
, 				(2.5)
где Tф. i – фактический срок службы i-го объекта строительства, лет; Тj – минимальный нормативный срок эксплуатации объектов строительства j-го вида, к которому относится i-й объект строительства, лет (приложение Д); 1/100 – константа для перевода процентного соотношения в безразмерную величину. 
Фактический срок службы Tф. i определяется по году ввода в эксплуатацию i-го объекта строительства.
2.1.4. Коэффициент аналитического износа i-го объекта строительства Kан. изн. i определяется следующим образом: 
– если Физн. i ≤ 100 %, то коэффициент аналитического износа Kан. изн. i определяется в соответствии с приложением Е; 
– если Физн. i > 100 %, то коэффициент аналитического износа рассчитывается по формуле:
,	 (2.6)
где 0,05 – величина прироста аналитическою износа за каждый год превышения фактическим сроком эксплуатации объекта строительства минимального нормативного срока его эксплуатации, при условии, что фактически прошедшая часть срока эксплуатации относительно минимального нормативного срока эксплуатации i-го объекта строительства Физн. i не превысила 200 %; 0,01 – величина прироста аналитическою износа за каждый год превышения фактическим сроком эксплуатации объекта строительства минимального нормативного срока его эксплуатации, при условии, что фактически прошедшая часть срока эксплуатации относительно минимального нормативного срока эксплуатации i-го объекта строительства Физн. i превысила 200 %
2.1.5. Коэффициент пересчета восстановительной стоимости Kгр. к. в соответствии с фактической группой капитальности i-го объекта строительства определяется следующим образом. 
2.1.5.1. Устанавливается фактическая группа капитальности i-го объекта строительства по документам собственника (проектно-сметная документация или паспорт объекта строительства) или в соответствии с таблицами В1 и В3 приложения В. 
2.1.5.2. Если фактическая группа капитальности i-го объекта строительства совпала с нормативной группой капитальности i-го объекта строительства, приведенной в приложении А, или i-й объект строительства не имеет группы капитальности (в приложении А отсутствуют сведения о нормативной группе капитальности i-го объекта строительства), то коэффициент пересчета восстановительной стоимости Kгр. к. принимается равным 1. 
Если в приложении А отсутствуют сведения о виде i-го объекта строительства или фактическая группа капитальности отличается от нормативной, то по таблицам В2 и В4 приложения В устанавливается вид i-го объекта строительства и, исходя из установленной фактической группы капитальности, определяется коэффициент пересчета восстановительной стоимости Kгр. к..
2.1.6. В случае, если разница между датой, на которую установлена стоимость объекта строительства, и датой пожара составляет более одного года, необходимо произвести расчет стоимости i-го объекта строительства по формуле: 
,		(2.7)
где Собщ. пр. i – стоимость i-го объекта строительства на дату, меньшую даты пожара, руб.; N1 – первый год из числа лет, предшествующих году, в который произошел пожар; N2 – последний год из числа лет, предшествующих году, в который произошел пожар; Kинф. j – коэффициент инфляции за j-й год, %, j = N1… N2, определяемый в соответствии с приложением Ж; 1/100 – константа для перевода процентного соотношения в безразмерную величину.
3. Расчет ущерба в результате повреждения пожаром площади объекта строительства
3.1. Ущерб в результате повреждения пожаром площади i-го объекта строительства рассчитывается по формуле:
,			(2.8)
где У1 кв. м пов. об. стр. i – ущерб от повреждения пожаром 1 кв. м площади i-го объекта строительства, руб / кв. м; Sпов. об. стр. I – поврежденная пожаром площадь i-го объекта строительства, кв. м.
3.2. Расчетно-аналитическим методом в соответствии с приложением А определяется вид i-го объекта строительства и его восстановительная стоимость С1 кв. м об. стр. i.
Ущерб от повреждения пожаром 1 кв. м площади i-го объекта    строительства рассчитывается по формуле:
,       (2.9)
где Kпов. об. стр. q – коэффициент, учитывающий степень повреждения пожаром площади объектов строительства q-го вида, к которому относится i-й объект строительства, в соответствии с приложением И.
Стоимость 1 кв. м i-го объекта строительства С1 кв. м об. стр. i определяется                  в соответствии с порядком, приведенным в пп. 2.1.2. Для Kпер , Kгр. к., Kрег описание приведено в п. 2.1.2.
4. Ррасчет материального ущерба, нанесенного пожаром имуществу
Ущерб, нанесенный пожаром имуществу, рассчитывается по формуле:
,                                            (2.10) 
где Уоб. стр. им – ущерб, нанесенный имуществу на объектах строительства, руб.; Утр. ср. – ущерб, нанесенный транспортным средствам, руб.
4.1. Ущерб, нанесенный пожаром имуществу на i-м объекте строительства, рассчитывается по формуле:
,                       (2.11)
где Уоб. стр. ун. им. i и Уоб. стр. пов. им. i – ущерб в результате соответственно уничтожения и повреждения пожаром имущества на i-м объекте строительства, руб., i = 1… Nоб. стр. им..
4.1.1. Ущерб в результате уничтожения пожаром имущества на i-м объекте строительства рассчитывается по формуле:
,              (2.12)
где У1 кв.м объ. стр. ун. им. i – ущерб от уничтожения пожаром имущества в расчете на 1 кв. м площади i-го объекта строительства, руб / кв. м; Sун. объ. стр. i – уничтоженная пожаром площадь i-го объекта строительства, кв. м.
Примечание. В случае, если отсутствует уничтоженная пожаром площадь i-го объекта строительства, Sун. об. стр. i приравнивается к площади пожара.
4.1.2. Расчетно-аналитическим методом в соответствии с приложением К определяется вид i-го объекта строительства с уничтоженным имуществом и ущерб от уничтожения пожаром имущества в расчете на 1 кв. м площади i-го объекта строительства У1 кв. м об. стр. ун. им. i.
4.1.3. Ущерб в результате повреждения пожаром имущества на i-м объекте строительства рассчитывается по формуле:
,               (2.13)
где У1 кв. м об. стр. пов. им. i – ущерб от повреждения пожаром имущества в расчете на 1 кв. м площади i-го объекта строительства, руб / кв. м; Sпов. об. стр. i – поврежденная пожаром площадь i-го объекта строительства, кв. м.
Примечание. В случае если отсутствует поврежденная пожаром площадь i-го объекта строительства, то Sпов. об. стр. i приравнивается к площади пожара. 
4.1.4. Расчетно-аналитическим методом в соответствии с приложением К определяется вид i-го объекта строительства с поврежденным имуществом и ущерб от повреждения пожаром имущества в расчете на 1 кв. м площади i-го объекта строительства У1 кв. м об. стр. пов. им. i.
4.2. Ущерб, нанесенный пожаром транспортным средствам, рассчитывается по формуле:
,                                        (2.14)
где Nтр. ср – число транспортных средств, уничтоженных или поврежденных в результате пожара, ед.; Утр. ср. i – ущерб в результате уничтожения (повреждения) пожаром площади i-го транспортного средства, руб. 
4.2.1. Расчетно-аналитическим методом в соответствии с приложением Л определяется тип уничтоженного i-го транспортного средства и его стоимость Стр. ср. i, руб. 
4.2.2. Ущерб от уничтожения i-го транспортного средства рассчитывается по формуле:
,		(2.15)
где Стр. ср. i – стоимость i-го транспортного средства, руб.; Kэкс. тр. ср. – коэффициент, учитывающий срок эксплуатации i-го транспортного средства на момент пожара, безразмерный. Если i-е транспортное средство являлось автотранспортным средством, то коэффициент Kэкс. тр. ср определяется в соответствии с приложением М. Для других типов транспортных средств Kэкс. тр. ср принимается равным коэффициенту износа транспортного средства, определяемому в соответствии с документами бухгалтерского учета, либо Kэкс. тр. ср = 1; Kрег. тр.ср – безразмерный поправочный климатический коэффициент, учитывающий влияние природно-климатических факторов на срок эксплуатации i-го транспортного средства, исходя из того, на территории какого субъекта РФ эксплуатировалось i-е транспортное средство. Если i-е транспортное средство являлось автотранспортным средством, то коэффициент Kрег. тр. ср. определяется в соответствии с приложением Н. Для других типов транспортных средств Kрег. тр. ср. = 1.
4.2.3. Расчетно-аналитическим методом в соответствии с приложением Л определяется тип поврежденного i-го транспортного средства и его стоимость Стр. ср. i, руб.
4.2.4. Для поврежденного i-го транспортного средства ущерб рассчитывается следующим образом: 
1) если Kун. пл. тр. ср + Kпов. пл. тр. ср ≤ 1, то ущерб рассчитывается по формуле: 
	;
	(2.16)


2) если Kун. пл. тр. ср + Kпов. пл. тр. ср. > 1, то ущерб рассчитывается по формуле: 
	,
	(2.17)


где Kун. пл. тр. ср – безразмерный коэффициент, учитывающий степень повреждения транспортного средства, исходя из величины уничтоженной в результате горения площади i-го транспортного средства Sун. тр. ср. i, кв. м, определяемый в соответствии с приложением П с учетом площади i-го транспортного средства Sобщ. тр. ср. i, кв. м. Если в результате горения площадь i-го транспортного средства не была уничтожена, Kун. пл. тр. ср. = 0; Kпов. пл. тр. ср. – безразмерный коэффициент, учитывающий степень повреждения транспортного средства, исходя из величины поврежденной в результате горения площади i-го транспортного средства Sпов. тр. ср. i , кв. м, определяемый в соответствии с приложением П с учетом площади i-го транспортного средства Sобщ. тр. ср. i. Если в результате горения площадь i-го транспортного средства не была повреждена, то Kпов. пл. тр. ср. = 0. 
Площадь i-го транспортного средства Sобщ. тр. ср. i определяется самостоятельно в соответствии с технической документацией на транспортное средство. 
Для Стр. ср. i описание приведено в пп. 4.2.1, 4.2.3. 
Применительно к Kэкс. тр. ср., Kрег. тр. ср описание приведено в п. 4.2.2.
5. Годовой экономический эффект от проведения противопожарных мероприятий:
,                                                  (2.18)
где У – общий материальный ущерб от пожара; З – величина приведенных затрат на проведение мероприятий по пожарной безопасности, руб.
6. Приведенные затраты: 
,                                          (2.19)
где C – текущие расходы на эксплуатацию сооружения или устройства, руб.; Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; К – инвестиции на приобретение и установку оборудования, устройств, на строительство сооружения и т. п., руб.
7. Общая (абсолютная) экономическая эффективность приведенных затрат:
.                                              (2.20)
8. Общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций в противопожарные мероприятия:
.                                    (2.21)
9. Срок окупаемости затрат на проведение мероприятий:
,                                                      (2.22)
где З – величина приведенных затрат на проведение природоохранных мероприятий, руб.; Э – годовой экономический эффект от проведения противопожарных мероприятий, руб.

Таблица 2.2
Эффективность мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Наименование показателя
	Усл. обозн.
	Значение, руб.

	Общий материальный ущерб от пожара
	У
	

	Годовой экономический эффект от проведения противопожарных мероприятий
	Э
	

	Приведенные затраты
	З
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность приведенных затрат
	Эз
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций в противопожарные мероприятия
	Эк
	

	Срок окупаемости затрат на проведение мероприятий
	Tед
	



Выводы:


Практическое задание 3
Анализ эффективности мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Тема 2.7. Анализ эффективности мероприятий по улучшению условий труда

Задание
Рассчитать показатели эффективности мероприятий предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Нормативная база 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».
3. Приказ Минтруда России от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».
Алгоритм выполнения задания
1. Выбрать вариант выполнения задания по первой букве своей фамилии. Задания по вариантам представлены отдельным файлом (ПР3_варианты заданий).
2. Составить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней (форма 3.1). Включить в план не менее 5 мероприятий с учетом тех, которые указаны в задании по вариантам. Наименование мероприятий необходимо указывать в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н или Приказом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н. Если мероприятия указаны в соответствии с Приказом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н, то в качестве источника финансирования указать ФСС РФ.
3. Заполнить таблицу 3.1 «Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний» в соответствии с вариантом задания.
4. Рассчитать показатели санитарно-гигиенической, социальной и экономической эффективности мероприятий по охране труда по формулам, представленным ниже.
5. Занести результаты расчетов в таблицу 3.2 «Эффективность мероприятий предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний».
6. Сформулировать выводы по результатам расчетов об эффективности (неэффективности) мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Если после проведения расчетов получен отрицательный результат или срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний превышает 5 лет, то сформулировать обоснование необходимости проведения мероприятий с точки зрения требований законодательства. 



Бланк выполнения задания 3
Форма 3.1
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней

	Наименование 
рабочего места[footnoteRef:2] [2:  Указать наименование рабочего места с учетом варианта выполнения задания.] 

	Наименование 
мероприятия[footnoteRef:3] [3:  Указать наименование мероприятия с учетом специфики рабочего места и используемого оборудования.] 

	Назначение 
мероприятия[footnoteRef:4] [4:  Поясненить, с какой целью мероприятие включено в План (например, обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников – соблюдение государственных нормативных требований по уровню освещенности на рабочем месте, снижение негативного воздействия ОВПФ на работника).] 

	Источник 
финансирования[footnoteRef:5] [5:  Указать средства, за счет которых будет осуществляться финансирование мероприятия (например, средства работодателя, средства ФСС РФ, средства Фонда охраны труда, субсидии, средства федеральной целевой программы и т. п.).] 

	Ответственный за выполнение 
мероприятия[footnoteRef:6] [6:  Указать должность специалиста, ответственного за проведение мероприятия с учетом его специфики (например, специалист по охране труда, специалист кадровой службы).] 

	Срок выполнения[footnoteRef:7] [7:  Указать срок выполнения мероприятия (не более 1 года).] 

	Службы, 
привлекаемые 
для выполнения мероприятия[footnoteRef:8] [8:  Указать наименование служб или должности специалистов, привлекаемых к реализации мероприятия с учетом его специфики (например, отдел кадров, бухгалтерия, служба главного энергетика, отдел материально-технического обеспечения, медицинский пункт и т. п.).] 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3.1
Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	Наименование показателя
	Усл. обозн.
	Ед. измер.
	Значение показателя

	
	
	
	1 (до реализации мероприятий)
	2 (после реализации мероприятий)

	Численность занятых, работающих в условиях, которые не отвечают нормативно-гигиеническим требованиям
	Чi
	чел.
	
	

	Годовая среднесписочная численность работников
	ССЧ
	чел.
	

	Число пострадавших от несчастных случаев на производстве
	Чнс
	чел.
	
	

	Количество дней нетрудоспособности в связи с несчастными случаями
	Днс
	дн.
	
	

	Плановый фонд рабочего времени в днях
	Фплан
	дн.
	

	Время оперативное
	tо
	мин
	
	

	Время обслуживания рабочего места
	tом
	мин
	
	

	Время на отдых
	tотд
	мин
	
	

	Ставка рабочего
	Тчс
	руб/ч
	

	Коэффициент доплат за условия труда
	kдопл
	%
	
	

	Продолжительность рабочей смены
	Т
	ч
	

	Количество рабочих смен
	S
	шт.
	

	Коэффициент материальных затрат в связи с несчастным случаем
	µ
	
	

	Страховой тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	tстрах
	%
	

	Единовременные затраты на проведение мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	Зед
	руб.
	



Формулы для расчета
1. Коэффициент частоты травматизма до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности:
,                                                  (3.1)
где ССЧ – годовая среднесписочная численность работников до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, чел.; Чнс – число пострадавших от несчастных случаев на производстве до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, чел.
2. Коэффициент тяжести травматизма до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности:
                                                           (3.2)
где Днс – количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, дн.
3. Изменение коэффициента частоты травматизма (∆Kч):
,                                  (3.3)
где Kч1, Kч2 – коэффициент частоты травматизма до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности.
4. Изменение коэффициента тяжести травматизма (∆Kт):
,                                  (3.4)
где Kт1, Kт2 – коэффициент тяжести травматизма до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности.
5. Потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности:
.                                             (3.5)
6. Фактический годовой фонд рабочего времени 1 основного рабочего до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности:
,                                (3.6)
где Фплан – плановый фонд рабочего времени в днях.
7. Прирост фактического фонда рабочего времени 1 основного рабочего после проведения мероприятия по охране труда:
,				 (3.7)
где Ффакт1, Ффакт2 – фактический фонд рабочего времени 1 основного рабочего до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, дн.
8. Относительное высвобождение численности рабочих за счет снижения количества дней невыхода на работу:
 					(3.8)
где Ффакт1 – фактический фонд рабочего времени 1 основного рабочего до проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, дн.; ВУТ1, ВУТ2 – потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, дн.; Чнс 1 – число пострадавших от несчастных случаев на производстве до проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, чел.
9. Прирост производительности труда за счет экономии численности работников в результате повышения трудоспособности:
                                                     (3.9)
где Эч – сумма относительной экономии (высвобождения) численности работающих (рабочих) по всем мероприятиям, чел.; ССЧ1 – среднесписочная численность работающих до проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, чел.
10. Общая годовая экономия (Эг) от проведения мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, представляет собой экономию приведенных затрат от внедрения данных мероприятий:
,                                   (3.10)
где Эмз – годовая экономия материальных затрат, руб.; Эусл. тр. – годовая экономия за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, руб.; Эстрах – годовая экономия по отчислениям на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб.
10.1. Годовая экономия материальных затрат:
                                           (3.11)
где Рмз1, Рмз2 – материальные затраты в связи с несчастными случаями до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, руб.
10.1.1. Среднедневная заработная плата до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности:
                        (2.12)
где Тчас – часовая тарифная ставка, руб/ч; kдопл – коэффициент доплат за условия труда, %; Т – продолжительность рабочей смены, час; S – количество рабочих смен.
10.1.2. Материальные затраты в связи с несчастными случаями на производстве до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности: 
,					(2.13)
где µ – коэффициент, учитывающий все элементы материальных затрат по отношению к заработной плате.
10.2. Годовая экономия (Эусл тр) за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда определяется как разность суммы этих льгот до и после проведения мероприятий.
,                 (3.14)
где ЗПЛгод – среднегодовая заработная плата работника до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, руб.; Ч1, Ч2 – численность занятых, работающих в условиях, которые не отвечают нормативно-гигиеническим требованиям до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, чел.
10.2.1. Среднегодовая заработная плата: 
,                                  (3.15)
где ЗПЛдн – среднедневная заработная плата одного работающего (рабочего) до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, руб.; Фплан – плановый фонд рабочего времени 1 основного рабочего до и после проведения мероприятий по обеспечению производственной безопасности, дн.
10.3. Годовая экономия по отчислениям на социальное страхование Эстрах образуется за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда. Определяется она умножением годовой экономии затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда и тарифом взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве:
                                       (3.16)
где tстрах – страховой тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
11. Годовой экономический эффект от проведения мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний:
,                                                  (3.17)
где Зед – величина единовременных затрат на проведение мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб.
12. Общая (абсолютная) экономическая эффективность мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний:
                                              (3.18)
13. Срок окупаемости единовременных затрат на проведение мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний:
.                                                      (3.19)


Таблица 3.2
Эффективность мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	Наименование показателя, единица измерения
	Значение, руб.

	Изменение коэффициента частоты травматизма 
	

	Изменение коэффициента тяжести травматизма
	

	Прирост фактического фонда рабочего времени 1 основного рабочего после проведения мероприятия по охране труда
	

	Относительное высвобождение численности рабочих за счет снижения количества дней невыхода на работу
	

	Прирост производительности труда за счет экономии численности работников в результате повышения трудоспособности
	

	Годовая экономия материальных затрат
	

	Годовая экономия за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда 
	

	Годовая экономия по отчислениям на социальное страхование
	

	Общая годовая экономия от проведения мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	

	Годовой экономический эффект от проведения мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	

	Срок окупаемости единовременных затрат на проведение мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
	



Выводы:

Практическое задание 4
Анализ эффективности мероприятий по обеспечению экологической безопасности
Тема 3.1. Экспертный анализ нормативно-правового регулирования в области экологической безопасности

Задание
Рассчитать величину предотвращенного экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды и экономическую эффективность природоохранных мероприятий.
Нормативная база
«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» (утв. Госкомэкологией РФ 09.03.1999).
Алгоритм выполнения задания
1. Выбрать вариант выполнения задания по первой букве своей фамилии. Задания по вариантам представлены отдельным файлом (Задания по вариантам_лист ПР4).
2. Заполнить таблицу 4.1 «Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий по обеспечению экологической безопасности» в соответствии с вариантом задания.
3. По предложенным формулам рассчитать показатели эффективности мероприятий по обеспечению экологической безопасности.
4. Занести результаты расчетов в таблицу 4.2 «Эффективность мероприятий по обеспечению экологической безопасности».
5. Сформулировать выводы по результатам расчетов об эффективности (неэффективности) мероприятий по обеспечению экологической безопасности. Если после проведения расчетов получен отрицательный результат или срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности превышает 5 лет, то сформулировать обоснование о необходимости проведения мероприятий с точки зрения требований законодательства.

Бланк выполнения работы 4
Таблица 1
Исходные данные для расчета показателей эффективности мероприятий по обеспечению экологической безопасности
	Наименование показателя
	Усл. обозн.
	Ед. измер.
	Значение

	
	
	
	1 (до реализации мероприятий)
	2 (после реализации мероприятий)

	Корректировочный коэффициент, учитывающий экологическое состояние территории (природно-территориального комплекса), потери экологического качества окружающей среды в результате хозяйственной деятельности
	Kэс
	–
	

	Масса фактического сброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в водные объекты 
	
	т/год
	
	

	Масса фактического выброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в атмосферныяй воздух
	
	т/год
	
	

	Площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период в результате проведенных природоохранных мероприятий
	S
	га
	
	

	Площадь земель, в отношении которой удалось предотвратить загрязнение химическим веществом i-го вида в отчетном году
	
	га
	

	Площадь земель, в отношении которой удалось предотвратить захламление отходами i-го вида за отчетный период времени 
	
	га
	

	Текущие расходы на эксплуатацию сооружения или устройства
	С
	руб.
	
	

	Инвестиции на приобретение и установку оборудования средозащитного назначения
	К
	руб.
	
	

	Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений средозащитного назначения
	Eн
	–
	
	





Формулы для расчета 
1. Общая величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды за отчетный период времени определяется по формуле: 
,                                  (4.1)
где , , – оценка в денежной форме величин предотвращенных в результате природоохранной деятельности ущербов, определенных с учетом суммарных объемов снижения негативных нагрузок, соответственно атмосферному воздуху, водным ресурсам, почвам и земельным ресурсам, тыс. руб.; Kэс – корректировочный коэффициент, учитывающий экологическое состояние территории (природно-территориального комплекса), потери экологического качества окружающей среды в результате хозяйственной деятельности. 
1.1. Эколого-экономическая оценка величины предотвращенного ущерба водным ресурсам (), руб/год:
,                                  (4.2)
где  –  показатель удельного ущерба водным ресурсам, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ на конец расчетного период для j-го водного объекта, руб / усл. т (принимается по таблице Р1);  – приведенная масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты в течение отчетного периода времени, усл. т;  – коэффициент экологической ситуации  и  экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек; принимается в соответствии с приложением Р.
Приведенная масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты в течение отчетного периода времени рассчитывается по следующей формуле:
,                                              (4.3)
где  – приведенная масса загрязняющих веществ на начало и конец отчетного периода соответственно, усл. т.
Приведенная масса загрязняющих веществ на начало и конец отчетного периода рассчитывается по следующей формуле:
,                                            (4.4)
где  – масса фактического сброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в водные объекты, т/год;  – коэффициент относительной эколого- экономической опасности для i-го загрязняющего вещества или группы веществ (приложение С); i – номер загрязняющего вещества или группы веществ (приложение С); N – количество учитываемых загрязняющих веществ.
В качестве основы для расчетов приведенной массы загрязнений используются утвержденные значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде водоемов. С помощью ПДК определяются коэффициенты эколого-экономической опасности загрязняющих веществ (как величина, обратная ПДК:  = 1 / ПДК). Показатель m определяется на основе данных статистической отчетности предприятий и организаций (форма 2-тп (водхоз)), данных гидрохимических лабораторий, аттестованных на право проведения соответствующих анализов, материалов контрольных служб территориальных природоохранных органов и гидрометеорологии, данных проектных материалов и др.
Учитывая огромное количество наименований загрязняющих веществ, поступающих в водные источники, при расчете коэффициентов относительной эколого-экономической опасности загрязнения группируются по классам опасности и признаку близких значений ПДКрх.
1.2 Эколого-экономическая оценка величины предотвращенного ущерба от выбросов загрязняющих веществ  в  атмосферный  воздух (), руб/год:
,                                      (4.5)
где  – показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого выбросом единицы приведенной массы загрязняющих веществ на конец отчетного периода, руб /усл. т (приложение Т);  – приведенная масса выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в течение отчетного периода, усл. т;  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха, определяемый в соответствии с приложением Т.

Приведенная масса выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в течение отчетного периода времени рассчитывается по следующей формуле:
,                                               (4.6)
где  – приведенная масса загрязняющих веществ на начало и конец отчетного периода соответственно, усл. т.
Приведенная масса загрязняющих веществ на начало и конец отчетного периода рассчитывается по следующей формуле:
,                                              (4.7)
где  – масса фактического выброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в атмосферныяй воздух, т/год; – коэффициент относительной эколого – экономической опасности для i-го загрязняющего вещества или группы веществ (приложение Ф); i – номер загрязняющего вещества или группы веществ (приложение Ф); N – количество учитываемых загрязняющих веществ.
1.3. Экологический ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель под воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок выражается главным образом:
· в деградации почв и земель; 
· загрязнении земель химическими веществами; 
· захламлении земель несанкционированными свалками, другими видами несанкционированного и нерегламентированного размещения отходов.
Общая величина предотвращенного ущерба () от ухудшения и разрушения почв и земель за отчетный период времени определяется суммированием всех видов предотвращенных ущербов: 
,                                            (4.8) 
где  – оценка величины предотвращенного ущерба от деградации почв и земель, руб/год;  – оценка величины предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от загрязнения земель химическими веществами руб/год;  – оценка величины предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от захламления земель несанкционированными свалками.
1.3.1. Оценка величины предотвращенного ущерба от деградации почв и земель () производится по следующей формуле:
[bookmark: Par210][bookmark: Par211],                                                (4.9)
где  – норматив стоимости земель, руб/га (определяется по таблице Х1 приложения Х); S – площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период в результате проведенных природоохранных мероприятий, га;  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории, б/р (определяется по таблице Ц1 приложения Ц); – коэффициент для особо охраняемых территорий (определяется по таблице Ц2 приложения Ц).
1.3.2. Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от загрязнения земель химическими веществами () проводится по следующей формуле:
,				 (4.10)
где  – норматив стоимости земель, руб/га (определяется по таблице Х1 приложения Х);  – площадь земель, в отношении которой удалось предотвратить загрязнение химическим веществом i-го вида в отчетном году, га; – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории, б/р (определяется по таблице Ц1 приложения Ц); – коэффициент для особо охраняемых территорий (определяется по таблице Ц2 приложения Ц);  – повышающий коэффициент  за  предотвращение (ликвидацию) загрязнения земель несколькими (n) химическими веществами:
  при .
 при .
1.3.3. Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от захламления земель несанкционированными свалками () производится по формуле:
,                                   (4.11)
где  – норматив стоимости земель, руб/га (таблица Х1 приложения Х);  – площадь земель, в отношении которых удалось предотвратить захламление отходами i-го вида за отчетный период, га; – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории, б/р (определяется по таблице Ц1 приложения Ц); – коэффициент для особо охраняемых территорий (определяется по таблице Ц2 приложения Ц).
2. Годовой экономический эффект от проведения природоохранных мероприятий, способствующих снижению загрязнения природной среды в районе источника:
                                                    (4.12)
где З – величина приведенных затрат на проведение природоохранных мероприятий, руб.
3. Приведенные затраты: 
                                                  (4.13)
где С – текущие расходы на эксплуатацию сооружения или устройства, руб.; Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений средозащитного назначения; К – инвестиции на приобретение и установку очистных устройств, руб.
4. Общая (абсолютная) экономическая эффективность приведенных затрат:
                                                       (2.14)
5. Общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций в природоохранные мероприятия:
.                                             (2.15)
6. Срок окупаемости затрат на проведение мероприятий:
,                                                      (2.16)
где З – величина приведенных затрат на проведение природоохранных мероприятий, руб.; Э – годовой экономический эффект от проведения природоохранных мероприятий, руб.


Таблица 2
Эффективность мероприятий по обеспечению экологической безопасности
	Наименование показателя
	Значение, руб.

	Величина предотвращенного экономического ущерба от загрязнения среды
	

	Годовой экономический эффект от проведения природоохранных мероприятий, способствующих снижению загрязнения природной среды в районе источника
	

	Приведенные затраты
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность средозащитных затрат
	

	Общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций в природоохранные мероприятия
	



Выводы:


Приложения
Приложение А

Таблица А1
Восстановительная стоимость одного квадратного метра площади зданий и сооружений общественного и жилого назначения в ценах на 01.01.2000 г. (выдержка из документа, нумерация оригинала сохранена)
	№   п/п
	Вид объекта строительства
	Стоимость  1 м2,
руб/м2
	Нормативная группа капитальности

	1
	2
	3
	4

	1. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	1.1. Больницы

	1.1.1
	Унифицированный корпус для взрослых на 240 коек
	8029
	I

	1.1.2
	Унифицированный корпус для детей на 120 коек
	9446
	I

	1.1.3
	Терапевтический корпус на 60 коек
	8501
	I

	1.1.4
	Терапевтический корпус на 120 коек
	8973
	I

	1.1.5
	Хирургический корпус от 150 до 240 коек
	9446
	I

	1.1.6
	Детский инфекционный корпус на 150 коек
	10 390
	I

	1.1.7
	Больница скорой помощи на 500 коек
	8973
	I

	1.1.8
	Детские больницы иного вида
	9918
	I

	1.1.9
	Больницы иного вида
	8973
	I

	1.2. Больницы специализированные

	1.2.1
	Детская с поликлиникой на 240 посещений в смену на 300 коек
	9446
	I

	1.2.2
	Инфекционная для детей на 150 коек
	10 390
	I

	1.2.3
	Детская восстановительного лечения на 420 коек
	8973
	I

	1.2.4
	Инфекционная на 300 коек
	8029
	I

	1.2.5
	Психиатрическая на 500 коек
	8501
	I

	1.2.6
	Туберкулезная на 400 коек
	8501
	I

	1.2.7
	Детские больницы специализированные иного вида
	9603
	I

	1.2.8
	Больницы специализированные иного вида
	8344
	I

	1.5. Амбулаторно-поликлинические учреждения

	1.5.1
	Амбулатория на 600 посещений в смену
	8973
	II

	1.5.2
	Амбулатория от 850 до 1600 посещений в смену
	8501
	II

	1.5.3
	Поликлиника от 750 до 1400 посещений в смену
	6140
	II

	1.5.4
	Детская поликлиника на 320 посещений в смену
	6140
	II

	1.5.5
	Взросло-детская поликлиника на 570 посещений в смену
	8973
	II

	1.5.6
	Стоматологическая поликлиника от 450 до 1300 посещений в смену
	6612
	II

	1.5.7
	Поликлиника детская иного вида
	7557
	II

	1.5.8
	Поликлиника иного вида
	7242
	II

	2. ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1. Крытые спортивные корпуса

	2.1.1
	Крытые однозальные спортивные корпуса
	6869
	II

	2.1.2
	Крытые многозальные спортивные корпуса
	6600
	II

	2.2. Комплексные спортивные сооружения

	2.2.1
	Бассейн и от одного до двух спортзалов
	9900
	II

	2.2.2
	Бассейн и от трех до четырех спортзалов
	10 102
	II

	2.3. Отдельно стоящие комплексные спортсооружения

	2.3.1
	Бассейн и один спортзал
	12 324
	II

	2.3.2
	Бассейн и два спортзала
	12 728
	II

	2.4. Бассейны крытые

	
	Бассейны крытые
	8754
	II

	2.5. Универсальные спортивные сооружения

	2.5.1
	Универсальные спортивные сооружения для гимнастики и
акробатики
	6465
	II

	2.5.2
	Универсальные спортивные сооружения для спортивных игр
	6734
	II

	2.5.3
	Прочие универсальные спортивные сооружения
	6600
	II

	2.6. Отдельно стоящие спортивные сооружения

	2.6.1
	Отдельно стоящие спортсооружения двузальные
	10 506
	II

	2.6.2
	Отдельно стоящие спортсооружения трехзальные
	10 102
	II

	2.6.3
	Отдельно стоящие спортсооружения четырехзальные
	8890
	II

	2.9. Стадионы

	2.9.1
	Стадионы на 1000 зрителей; до 1000 м2 застройки
	727
	I

	2.9.2
	Стадионы от 15 000 до 20 000 зрителей; более 1000 м2 застройки
	687
	I

	2.10. Плоскостные спортсооружения

	2.10.1
	Площадки с покрытием спецсмесь
	546
	*

	2.10.2
	Площадки с покрытием резинобитум
	1152
	*

	3. ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

	3.1. Дошкольные образовательные организации

	3.1.1
	Детский сад на 6 групп, 140 мест, 1880 м2
	6691
	II

	3.1.2
	Детский сад на 12 групп, 280 мест, 2950 м2
	5799
	II

	3.1.3
	Детский сад террасного типа для пристройки к жилым домам, 2030 м2
	5799
	II

	3.1.4
	Детский сад-ясли на 140 мест
	16 950
	II

	3.1.5
	Детский сад-ясли на 190 мест
	20 072
	II

	3.1.6
	Плавательный бассейн для пристройки к ДДУ
	9813
	II

	3.1.7
	Специализированный дом ребенка на 10 групп
	16 950
	II

	3.1.8
	Прочие дошкольные образовательные организации
	11 062
	II

	3.2. Образовательные организации

	3.2.1
	Школа от 22 классов (844 учащихся) до 33 классов (1266 учащихся)
	4014
	II

	3.2.2
	Школа-интернат (360 учащихся)
	4460
	II

	3.2.3
	БНК на 360 учащихся для пристройки к существующим школам
	3568
	II

	3.2.4
	БНК на 240 учащихся для пристройки к существующим школам
	3122
	II

	3.2.5
	БНК на 240 учащихся со столовой на 130 посадочных мест для пристройки к существующим школам
	3568
	II

	3.2.6
	БНК на 12 групп (360–450 учащихся) для пристройки
к существующим школам
	4014
	II

	3.2.7
	Столовая на 232 пос. места и спортзал для пристройки
к существующим школам
	5353
	II

	3.2.8
	Столовая на 200 пос. мест для пристройки к существующим школам
	5799
	II

	3.2.9
	Комплекс детского дома на 250 мест
	5353
	II

	3.2.10
	Лицеи, гимназии
	5799
	II

	3.2.11
	Прочие образовательные организации
	4758
	II

	3.3. Профессиональные образовательные организации

	3.3.1
	Профтехучилища, колледжи, техникумы строительные
	8029
	II

	3.3.2
	Профтехучилища, колледжи, техникумы машиностроительные и металлообрабатывающие
	8475
	II

	3.3.3
	Профтехучилища, колледжи, техникумы радио и электроники
	8029
	II

	3.3.4
	Профтехучилища, колледжи, техникумы гуманитарных наук
	5353
	II

	3.3.5
	Ремесленные училища
	2358
	II

	3.3.6
	Прочие профессиональные образовательные организации
	7472
	II

	3.4. Образовательная организация высшего образования

	3.4.1
	Лабораторные корпуса до 7000 м2
	2603
	I

	3.4.2
	Вузы общего назначения от 1 до 4 этажей до 2 600 м2
	4153
	II

	3.4.3
	Вузы общего назначения от 5 до 8 этажей до 15 000 м2
	4324
	I

	3.4.4
	Учебные корпуса гуманитарного профиля до 15 000 м2
	3082
	I

	3.4.5
	Учебные корпуса медицинских институтов до 15 000 м2
	4728
	I

	3.4.6
	Учебные корпуса общетехнического факультета заочного и вечернего обучения
	2559
	II

	3.4.7
	Учебные корпуса сельскохозяйственного профиля
	3326
	II

	3.4.8
	Учебные корпуса технического профиля
	3471
	II

	3.4.9
	Учебные корпуса физико-технических факультетов университетов
	3782
	II

	3.4.10
	Прочие учреждения высшего образования
	3678
	II

	3.5. Организации дополнительного образования

	
	Школы специализированные (музыкальные, хореографические, художественные и др.)
	5353
	II

	4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

	4.1. Клубы, дома (дворцы) культуры

	4.1.1. Клубы, дома (дворцы) культуры общего профиля

	4.1.1.1
	Зрительный зал вместимость 500, мест в зале 300
	11 051
	II

	4.1.1.2
	Зрительный зал вместимость 900, мест в зале 600
	9005
	II

	4.1.1.3
	Зрительный зал вместимость 1170, мест в зале 700
	10 233
	II

	4.1.2. Клубы, дома (дворцы) культуры общего профиля со сценой

	4.1.2.1
	Зрительный зал со сценой вместимость 500, мест в зале 300
	9414
	II

	4.1.2.2
	Зрительный зал со сценой вместимость 620, мест в зале 300
	9824
	II

	4.1.2.3
	Зрительный зал со сценой вместимость 900, мест в зале 400
	7777
	II

	4.1.2.4
	Зрительный зал со сценой вместимость 1000, мест в зале 500
	9414
	II

	4.1.2.5
	Зрительный зал со сценой вместимость 1170, мест в зале 700
	9005
	II

	4.1.2.6
	Зрительный зал со сценой вместимость 1250, мест в зале 500
	8596
	II

	4.1.2.7
	Зрительный зал со сценой вместимость 1500, мест в зале 600
	8186
	II

	4.1.2.8
	Зрительный зал со сценой вместимость 1500, мест в зале 700
	11 051
	II

	4.1.2.9
	Зрительный зал со сценой вместимость 2000, мест в зале 800
	8186
	II

	4.1.3. Клубы, дома (дворцы) культуры общего профиля с эстрадой

	4.1.3.1
	Зрительный зал с эстрадой вместимость 620 мест в зале 300
	11 051
	II

	4.1.3.2
	Зрительный зал с эстрадой вместимость 1000, мест в зале 500
	11 051
	II

	4.1.3.3
	Зрительный зал с эстрадой вместимость 1250, мест в зале 500
	9824
	II

	4.1.3.4
	Зрительный зал с эстрадой вместимость 1500, мест в зале 600
	9414
	II

	4.1.3.5
	Зрительный зал с эстрадой вместимость 1500, мест в зале 700
	10 233
	II

	4.1.3.6
	Зрительный зал с эстрадой вместимость 2 000, мест в зале 800
	9414
	II

	4.1.4. Клубы, дома (дворцы) культуры специализированные

	4.1.4.1
	Дома и дворцы пионеров
	2959
	II

	4.1.4.2
	Прочие клубы специализированные
	9247
	II

	4.2. Библиотеки

	4.2.1. Библиотеки массовые

	4.2.1.1
	Библиотеки универсальные 75 тыс. томов
	5321
	II

	4.2.1.2
	Библиотеки универсальные 100 тыс. томов
	6140
	II

	4.2.1.3
	Библиотеки универсальные 200 тыс. томов
	5935
	II

	4.2.1.4
	Библиотеки универсальные 400 тыс. томов
	5730
	II

	4.2.1.5
	Библиотеки универсальные 500 тыс. томов
	5321
	II

	4.2.1.6
	Библиотеки универсальные 1000 тыс. томов
	5730
	II

	4.2.1.7
	Библиотеки универсальные 1500 тыс. томов
	6140
	I

	4.2.1.8
	Библиотеки универсальные от 2000 до 2500 тыс. томов
	5730
	I

	4.2.1.9
	Библиотеки универсальные 3000 тыс. томов
	5321
	II

	4.2.1.10
	Библиотеки филиальные 75 тыс. томов
	6140
	II

	4.2.1.11
	Библиотеки филиальные 100 тыс. томов
	5321
	II

	4.2.2. Библиотеки специальные

	4.2.2.1
	Библиотеки детские 75 тыс. томов
	4502
	II

	4.2.2.2
	Библиотеки детские 100 тыс. томов
	4912
	II

	4.2.2.3
	Библиотеки детские 200 тыс. томов
	5730
	II

	4.2.2.4
	Прочие библиотеки специальные
	5712
	II

	4.3. Кинотеатры

	4.3.1. Кинотеатры неспециализированные однозальные

	4.3.1.1
	Кинотеатры однозальные на 300 мест
	11 051
	II

	4.3.1.2
	Кинотеатры однозальные от 300 до 500 мест
	10 847
	II

	4.3.1.3
	Кинотеатры однозальные от 500 до 800 мест
	11 256
	II

	4.3.1.4
	Кинотеатры однозальные от 800 до 1 200 мест
	13 507
	II

	4.3.2. Кинотеатры неспециализированные многозальные

	4.3.2.1
	Кинотеатры многозальные на 500 мест
	11 051
	II

	4.3.2.2
	Кинотеатры многозальные от 500 до 800 мест
	9619
	II

	4.3.2.3
	Кинотеатры многозальные от 800 до 1200 мест
	11 461
	II

	4.3.3. Кинотеатры специализированные

	4.3.3.1
	Кинотеатры премьерные на 700 мест
	9005
	II

	4.3.3.2
	Кинотеатры премьерные от 700 до 1100 мест
	12 689
	II

	4.3.3.3
	Кинотеатры досуговые
	9824
	II

	4.3.3.4
	Кинотеатры детские
	12 279
	II

	4.4. Концертные залы

	4.4.1
	Концертные залы от 1000 до 1600 мест
	13 917
	I

	4.4.2
	Концертные залы от 1600 до 2000 мест
	12 689
	I

	4.4.3
	Концертные залы от 2000 до 2500 мест
	12 279
	I

	4.4.4
	Киноконцертные залы до 1200 мест
	18 010
	I

	4.4.5
	Киноконцертные залы от 1200 до 1400 мест
	12 689
	I

	4.5. Театры

	4.5.1
	Театры драматические до 600 мест
	18 419
	I

	4.5.2
	Театры драматические от 600 до 1200 мест
	18 010
	I

	4.5.3
	Театры музыкально-драматические от 800 до 1200 мест
	17 191
	I

	4.5.4
	Театры юного зрителя от 600 до 800 мест
	15 554
	I

	4.5.5
	Театры кукольные от 300 до 400 мест
	10 642
	I

	4.5.6
	Театры кукольные от 400 до 600 мест
	9414
	I

	4.5.7
	Театры летние на 1000 мест
	6549
	III

	4.5.8
	Театры летние свыше 1000 до 1600 мест
	5730
	III

	4.5.9
	Прочие театры
	14 872
	I

	5. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ

	
	5.1. Универсальные предприятия торговли

	5.1.1
	Универсальный	магазин	торговой	площадью от 1000 до 1150 м2.
	3049
	II

	5.1.2
	Универсальный	магазин	торговой	площадью свыше 1150 м2
	12 631
	II

	5.1.3
	Торговые центры
	12 195
	II

	5.1.4
	Универсальные предприятия торговли иного вида
	9292
	II

	5.2. Специализированные предприятия торговли

	5.2.1
	Магазин торговой площадью до 250 м2
	5662
	IV

	5.2.2
	Специализированный	(промтоварный)	магазин торговой площадью 1800–2010 м2
	5227
	II

	5.2.3
	Аптеки
	6533
	II

	5.2.4
	Специализированные предприятия торговли иного вида
	5807
	II

	5.3. Неспециализированные предприятия торговли

	
	Павильон для мелкорозничной торговли
	13 938
	III

	5.4. Универсальный (специализированный) рынок

	5.4.1
	Крытый рынок на 100 торговых мест по типовому проекту
	8711
	III

	5.4.2
	Крытый рынок на 100 торговых мест по индивидуальному проекту
	11 760
	III

	5.4.3
	Рынки открытые
	4356
	*

	6. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	6.1
	Рестораны
	13 067
	II

	6.2
	Кафе, бары
	8275
	II

	6.3
	Открытые (летние) кафе, буфеты, кафетерии
	2613
	II

	6.4
	Столовые, закусочные
	6533
	II

	6.5
	Предприятие быстрого обслуживания
	17 422
	II

	6.6
	Хлебопекарни
	9698
	II

	6.7
	Пекарни (кондитерские) с торговым залом
	17 548
	II

	6.8
	Пекарни (кондитерские) с пристройкой к универсаму
	20 319
	II

	6.9
	Пекарня (кондитерская) отдельно стоящая 2-этажная
	12 468
	II

	6.10
	Пекарня (кондитерская) 2-этажная пристройка к универсаму
	15 701
	II

	6.11
	Базовые предприятия для снабжения школьных столовых
	4356
	II

	6.12
	Объекты общественного питания иного вида
	9582
	II

	7. ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	7.1. Бытовое обслуживание населения

	7.1.1
	Предприятия бытового обслуживания 2140 м2
	5311
	II

	7.1.2
	Здание ателье пошива и ремонта одежды 2340 м2
	4345
	II

	7.2. Химическая чистка и крашение

	7.2.1
	Фабрика химической чистки и крашения одежды 0,6 т/см
	9656
	II

	7.2.2
	Фабрика химической чистки и крашения одежды от 0,6 до 1 т/см
	9173
	II

	7.3. Стирка белья и химическая чистка

	7.3.1
	Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды 0,4 т/см
	10 138
	II

	7.3.2
	Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды от 0,4 до 0,6 т/см
	9656
	II

	7.3.3
	Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды от 0,6 до 0,8 т/см
	9173
	II

	7.7. Гаражи-стоянки автотранспортных средств

	7.7.1. Гаражи-автостоянки легковых автомобилей

	7.7.1.1
	Гаражи-стоянки для автомобилей, принадлежащих гражданам, одноэтажные боксовые, блокированные
	10 621
	II

	7.7.1.2
	Гаражи-стоянки для автомобилей, принадлежащих
гражданам, многоэтажные рамповые
	11 083
	II

	7.7.1.3
	Гаражи-стоянки для автомобилей, принадлежащих гражданам, полуподземные и подземные одноярусные
	11 545
	II

	7.7.1.4
	Гаражи-стоянки для автомобилей, принадлежащих
гражданам, подземные многоярусные
	13 854
	II

	7.7.1.5
	Автостоянки открытые охраняемые
	2771
	*

	7.7.1.6
	Парки таксомоторные
	12 007
	II

	7.7.2. Гаражи грузовых автомобилей и городского транспорта

	7.7.2.1
	Гаражи грузовых автомобилей и городского транспорта вместимостью 100 автомашин
	12 468
	II

	7.7.2.2
	Гаражи грузовых автомобилей и городского транспорта вместимостью 200 автомашин
	12 007
	II

	7.7.2.3
	Гаражи грузовых автомобилей и городского транспорта вместимостью 300 автомашин
	11 545
	II

	7.7.2.4
	Гаражи грузовых автомобилей и городского транспорта вместимостью 500 автомашин
	11 083
	II

	7.8. Обслуживание автотранспортных средств

	7.8.1
	Моечный пункт для легковых автомобилей 680 м2
	6927
	III

	7.8.2
	Мастерские и ремонтные для гаражного хозяйства
	1691
	III

	7.8.2. Автозаправочные станции

	7.8.2.1
	АЗС с автозаправок в сутки – 250
	6465
	*

	7.8.2.2
	АЗС с количеством автозаправок в сутки – 500
	6003
	*

	7.8.2.3
	АЗС с количеством автозаправок в сутки – 750
	5541
	*

	7.8.2.4
	АЗС с количеством автозаправок в сутки – 1000
	6003
	*

	7.8.3. Станции технического обслуживания автомобилей

	7.8.3.1
	Количество постов – 10
	8774
	II

	7.8.3.2
	Количество постов – 15
	8312
	II

	7.8.3.3
	Количество постов – 25
	9005
	II

	7.8.3.4
	Количество постов – 30
	7850
	II

	Административные здания

	7.9. Финансово-кредитные организации

	7.9.1
	Здания банков, финансовых учреждений (отдельно стоящие)
	11 938
	I

	7.9.2
	Банки, финансовые учреждения (встроенные)
	8596
	II

	7.9.3
	Учреждения финансирования, страхования (встроенные)
	9073
	II

	7.10. Судебно-правовые организации

	7.10.1
	Здания судов, прокуратуры, нотариальных контор,
юридических консультаций (отдельно стоящие)
	12 416
	I

	7.10.2
	Здания судов, прокуратуры, нотариальных контор,
юридических консультаций (встроенные)
	8596
	II

	9. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

	9.1. Гостиницы

	9.1.1. Городские гостиницы (отели)

	9.1.1.1
	Гостиницы 5-звездочные
	6979
	II

	9.1.1.2
	Гостиницы 4-звездочные
	6612
	II

	9.1.1.3
	Гостиницы 3-звездочные
	6245
	II

	9.1.2. Гостиницы, расположенные в здании, являющемся объектом культурного наследия, и (или) выявленном объекте культурного наследия, и (или) являющемся объектом,составляющим предмет охраны исторического наследия

	9.1.2.1
	Гостиницы 5-звездочные
	9183
	II

	9.1.2.2
	Гостиницы 4-звездочные
	8816
	II

	9.1.2.3
	Гостиницы 3-звездочные
	8081
	II

	9.1.3. Курортные отели, центры отдыха, пансионаты

	9.1.3.1
	Гостиницы 5-звездочные
	7714
	II

	9.1.3.2
	Гостиницы 4-звездочные
	7347
	II

	9.1.3.3
	Гостиницы 3-звездочные
	6979
	II

	9.1.4. Апарт-отели

	9.1.4.1
	Гостиницы 5-звездочные
	8449
	II

	9.1.4.2
	Гостиницы 4-звездочные
	8082
	II

	9.1.4.3
	Гостиницы 3-звездочные
	7530
	II

	9.1.5. Комплексы апартаментов

	9.1.5.1
	Гостиницы 5-звездочные
	8449
	II

	9.1.5.2
	Гостиницы 4-звездочные
	8082
	II

	9.1.5.3
	Гостиницы 3-звездочные
	7530
	II

	9.1.6. Мотели

	9.1.6.1
	Гостиницы 5-звездочные
	7347
	II

	9.1.6.2
	Гостиницы 4-звездочные
	6980
	II

	9.1.6.3
	Гостиницы 3-звездочные
	6612
	II

	9.1.7. Хостелы

	9.1.7.1
	Гостиницы 3-звездочные
	7163
	II

	9.1.8. Загородные отели, туристические базы, базы отдыха

	9.1.8.1
	Гостиницы 5-звездочные
	7959
	II

	9.1.8.2
	Гостиницы 4-звездочные
	7592
	II

	9.1.8.3
	Гостиницы 3-звездочные
	7102
	II

	9.2. Общежития

	9.2.1
	Общежития кирпичные
	6245
	II

	9.2.2
	Общежития панельные
	5510
	II

	9.2.3
	Общежития крупноблочные
	6979
	II

	10. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

	10.1
	Сараи деревянные
	343
	VI

	10.2
	Элементы благоустройства  (беседки, навесы, туалетные кабинки и др. малые архитектурные формы)
	598
	VI

	11. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	11.1.1
	Аэровокзалы
	19 554
	I

	11.1.2
	Автовокзалы
	7362
	I

	11.1.3
	Пассажирские терминалы (в т. ч. вокзалы от 1 до 3 этажей)
	4456
	I

	11.1.4
	Железнодорожные вокзалы
	12 680
	I

	11.1.5
	Пассажирский железнодорожный павильон, станция
	2681
	II

	11.1.6
	Подземная станция метрополитена
	62 022
	I

	11.1.7
	Надземная станция метрополитена
	31 675
	I

	11.2. Другие объекты транспортной инфраструктуры

	11.2.1
	Мотодепо
	11 020
	I

	11.2.2
	Железнодорожное депо (локомотивное, вагонное,
моторовагонное)
	2709
	I

	11.2.3
	Бокс углубленного досмотра грузовых и легковых
автомашин водного транспорта
	5145
	II

	11.2.4
	Автомобильный пункт контроля водного транспорта
	8103
	II

	11.2.5
	Командно-диспетчерский пункт гражданской авиации
	20 895
	II

	11.2.6
	Административно-производственное здание служб
аэропорта
	7204
	II

	11.2.7
	Основная аварийно-спасательная станция гражданской авиации
	10 476
	II

	<…>

	1.3. ОБЪЕКТЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

	1.3.1. Швейные фабрики

	1.3.1.1
	Швейные фабрики – главные производственные  корпуса
	2586
	II

	1.3.1.2
	Меховые фабрики – производственные корпуса от 3000  до 13 000 м2
	4038
	II

	1.3.1.3
	Фабрики плащевых тканей – производственные корпуса
	2586
	II

	1.3.1.4
	Дубильно-экстрактовые заводы – производственные    корпуса от 3000 до 6 500 м2
	2705
	II

	1.3.1.5
	Фабрики нетканых материалов – бесфонарные корпуса с техническим чердаком
	3222
	II

	1.3.2. Трикотажные фабрики

	1.3.2.1
	Трикотажные фабрики – главные производственные корпуса от 12 500 до 45 000 м2
	2725
	II

	1.3.2.2
	Трикотажные фабрики – красильные корпуса
	3322
	II

	1.3.3. Кожевенные заводы

	1.3.3.1
	Кожевенные заводы – производственные корпуса до 4000 м2
	2029
	II

	1.3.3.2
	Заводы жестких хромовых и юфтевых кож – блоки подсобных производств от 1200 до 6500 м2
	3898
	II

	1.3.3.3
	Заводы жестких хромовых и юфтевых кож – клееварные цеха от 200 до 650 м2
	3759
	II

	1.3.3.4
	Заводы жестких хромовых и юфтевых кож – производственные корпуса от 6500 до 32 000 м2
	3680
	II

	1.3.3.5
	Заводы жестких хромовых и юфтевых кож – цеха строжки и салотопления от 200 до 650 м2
	3958
	II

	
1.3.3.6
	Заводы жестких хромовых и юфтевых кож – цеха шерстомойные, химических и   щелочных   растворов от 250 до 1300 м2
	
3580
	
II

	1.3.4. Обувные фабрики

	1.3.4.1
	Обувные фабрики – блоки   подсобных   производств от 300 до 3200 м2
	3521
	II

	1.3.4.2
	Обувные фабрики – производственные корпуса от 3200  до 13 000 м2
	2924
	II

	1.3.5. Отделочные фабрики

	1.3.5.1
	Отделочные фабрики – производственные корпуса  в сборном железобетоне
	3461
	I

	1.3.5.2
	Отделочные фабрики – производственные корпуса шедовые 12 500 до 45 000 м2
	2228
	I

	1.3.6. Ткацкие фабрики

	1.3.6.1
	Ткацкие фабрики – корпуса в монолитном железобетоне
	2824
	I

	1.3.6.2
	Ткацкие фабрики – производственные корпуса бесфонарные с техническим чердаком
	2824
	II

	1.3.6.3
	Ткацкие фабрики – производственные корпуса в монолитном железобетоне
	2248
	I

	1.14.10. Здания и сооружения по производству
хлебопекарной и кондитерской продукции

	1.14.10.1
	Хлебозавод – производственный корпус до 2500 м2
	3 586
	I

	1.14.10.2
	Хлебозавод – подсобный корпус до 500 м2
	4497
	I

	1.14.10.3
	Хлебопекарня – производственный корпус до 2500 м2
	4885
	I

	1.14.10.4
	Хлебопекарня – подсобный корпус до 100 м2
	5098
	I

	1.14.10.5
	Фабрика кондитерская – производственный корпус до 10 000 м2
	2811
	I

	1.14.10.6
	Цех кондитерский до 2000 м2
	2520
	I

	1.14.10.7
	Завод дрожжевой – производственный корпус  до 4000 м2
	3198
	I

	1.14.10.8
	Завод дрожжевой – производственный корпус    до 6000 м2
	2142
	I

	1.14.11. Здания и сооружения мукомольной промышленности

	1.14.11.1
	Фабрика макаронная – производственный корпус
до 2500 м2
	3237
	I

	1.14.11.2
	Фабрика макаронная – подсобный корпус до 300 м2
	4381
	I

	1.14.11.3
	Мелькомбинат – подсобный корпус
	4168
	II

	1.14.11.4
	Хлебоприемный пункт – подсобный корпус до 800 м2
	4342
	II

	1.14.12. Здания и сооружения рыбной промышленности

	1.14.12.1
	Завод филейный до 10 500 м2
	2215
	II

	1.14.12.2
	Заводы жиромучные каменные до 600 м2
	2521
	II

	1.14.12.3
	Заводы клеевые до 6200 м2
	1836
	II

	1.14.12.4
	Заводы клеевые до 4000 м2
	2908
	II

	1.14.12.5
	Каныжные до 300 м2
	5738
	II

	1.14.12.6
	Цехи маринадные кирпичные до 650 м2
	2636
	II

	1.14.12.7
	Кислородная станция КГН-30
	3160
	I

	1.14.12.8
	Корпус синтетического цитраля комбината СДВ
до 6 000 м2
	3334
	I

	1.14.12.9
	Цехи электролизные до 1600 м2
	2830
	II

	1.14.13. Здания и сооружения солевой промышленности

	1.14.13.1
	Озерные солепромыслы – главный корпус до 10 000 м2
	5563
	II

	1.14.13.2
	Солерудник – главный корпус до 10 000 м2
	2791
	II

	1.14.13.3
	Завод солодовенный – главный корпус до 5500 м2
	3392
	II

	1.14.13.4
	Завод солевыварочный – главный корпус до 9000 м2
	3082
	II

	1.14.14. Здания и сооружения чайной промышленности

	1.14.14.1
	Фабрика чаепрессовочная – главный корпус
до 3000 м2
	2132
	I

	1.14.14.2
	Фабрика чайная – главный корпус от 1200 до 5500 м2
	2675
	III

	1.14.15. Другие здания и сооружения пищевой промышленности

	1.14.15.1
	Жироловки
	4962
	II

	2. ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

	2.1. ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

	2.1.1. Коровники (телятники)

	2.1.1.1
	Коровники – беспривязного содержания
	845
	II

	2.1.1.2
	Коровники – двухрядные до 1500 м2
	1053
	II

	2.1.1.3
	Коровники – четырехрядные до 3000 м2
	887
	II

	2.1.1.4
	Коровники – шестирядные до 2000 м2
	673
	II

	
2.1.1.5
	Помещения для молодняка и телят с родильным
отделением к коровнику на 100 голов – здания без чердачного помещения до 1500 м2
	
1016
	
II

	
2.1.1.6
	Помещения для молодняка и  телят с родильным отделением к коровнику на  100 голов  – здания
с чердачным помещением до 1500 м2
	
1132
	
II

	2.1.1.7
	Стойла
	679
	IV

	2.1.1.8
	Телятники от 400 до 2000 м2
	1095
	III

	2.1.2. Молочные фермы

	2.1.2.1
	Молочные блоки до 500 м2
	1365
	II

	2.1.2.2
	Молочные фермы
	1750
	II

	2.1.2.3
	Доильный блок под доильные установки типа «елочка» до 500 м2
	1405
	II

	2.1.3. Свинарники

	2.1.3.1
	Свинарники – маточники от 500 до 2000 м2
	1077
	III

	
2.1.3.2
	Свинарники – маточники для репродукторных ферм (с поросятами – отъемышами) здания кирпичные (без чердачного помещения) до 2500 м2
	
949
	
III

	2.1.3.3
	Свинарники – откормочники от 500 до 3000 м2
	1151
	III

	2.1.4. Скотобойни

	2.1.4.1
	Скотобойные пункты до 100 м2
	2327
	IV

	2.1.4.2
	Санитарная бойня до 300 м2
	4356
	IV

	2.1.4.3
	Санитарная бойня, карантин-изолятор и контора
скотоприемного двора до 700 м2
	3898
	II

	2.1.5. Другие здания и сооружения животноводства

	2.1.5.1
	Карантины-изоляторы от 400 до 1 000 м2
	1047
	II

	2.1.5.2
	Пункт искусственного осеменения до 300 м2
	1306
	III

	2.1.5.3
	Родильные отделения до 3000 м2
	851
	II

	2.1.5.4
	Цех кормоприготовительный для свиноферм и крупного рогатого скота до 700 м2
	1353
	III

	<…>

	1.1.23
	Склады технических материалов открытые
до 500 м2
	22
	V

	1.1.24
	Склады товарного глинозема с силосами от 4000  до 6000 м2
	2390
	II

	1.1.25
	Склады хранения отходов белой жести
до 700 м2
	1760
	II

	1.1.26
	Склады черновой меди до 1000 м2
	1554
	I

	1.1.27
	Цехи подготовки концентратов с газоочисткой и складами концентратов до 7000 м2
	2390
	II

	1.1.28
	Корпуса приготовления реагентов со складами – здание многопролетное с кранами до 10 000 м2
	2879
	I

	1.1.29
	Корпуса приготовления реагентов со складами реагентов до 5000 м2
	3451
	I

	1.2. Складские здания и сооружения лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

	
1.2.1
	Склады готовой продукции для деревообрабатывающих предприятий с платформой с двух сторон от 800 до 8000 м2
	
1895
	
II

	
1.2.2
	Склады готовой  продукции для деревообрабатывающих предприятий с платформой с одной стороны от 800 до 5000 м2
	
2933
	
III

	1.2.3
	Склады топлива для древесных отходов от 1000  до 1500 м2
	1564
	I

	
1.2.4
	Склады сухих пиломатериалов
немеханизированные закрытые от 800           до 4000 м2
	955
	III

	1.2.5
	Склады сухих пиломатериалов  механизированные закрытые до 10 000 м2
	1098
	I

	1.2.6
	Склады горючих и смазочных материалов
	3535
	IV

	1.2.7
	Склады флотоколчедана
	1221
	II

	1.2.8
	Открытые склады пиломатериалов
	4557
	V

	1.2.9
	Склады тарного хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
	3610
	II

	1.3. Складские здания и сооружения легкой промышленности

	1.3.1
	Склады текстильных предприятий готовой продукции одноэтажные
	1346
	III

	1.3.2
	Склады текстильных предприятий готовой продукции двухэтажные
	2174
	II

	1.3.3
	Склады хлопка
	902
	I

	1.3.4
	Склады льна
	1494
	II

	1.3.5
	Склады вспомогательных материалов
	1908
	II

	1.3.6
	Склады сырья (шохи)
	3964
	I





Приложение Б

Таблица Б1
Коэффициент пересчета восстановительной стоимости одного квадратного метра объекта строительства от базового субъекта РФ к уровню текущих цен субъекта РФ*
	

Субъект Российской Федерации
	Многоквартирные жилые дома
	Административны е здания
	Объекты образования
	Объекты
здравоохранения
	Объекты
спортивного назначения
	
Объекты культуры
	Производственные здания
	
Прочие объекты

	
	
кирпичные
	
панельные
	
монолитные
	
прочие
	
	
детские сады
	
школы
	
прочие
	
поликлиники
	
больницы
	
прочие
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Северо-Западный федеральный округ

	Республика Карелия**
	19,46
	19,69
	19,46
	19,51
	19,6
	19,78
	19,47
	19,68
	20,62
	19,99
	20,1
	19,27
	20,23
	7,63
	19,87

	Республика Коми**
	20,76
	20,86
	20,79
	20,81
	20,96
	21,09
	20,77
	20,99
	21,89
	20,96
	21,39
	20,53
	21,5
	8,17
	21,12

	Архангельская область**
	19,24
	17,74
	18,28
	18,54
	18,46
	17,99
	17,91
	17,99
	19,72
	18,46
	18,99
	18,38
	19,28
	8,30
	18,62

	Ненецкий автономный округ (производственные здания
****)
	
30,56
	
30,52
	
30,05
	
30,32
	
29,79
	
30,00
	
29,64
	
29,89
	
31,82
	
29,92
	
30,72
	
29,38
	
30,98
	
7,80
	
30,06

	Вологодская область
	15,61
	15,87
	15,76
	15,73
	15,61
	15,80
	15,65
	15,75
	16,26
	15,86
	16,05
	15,29
	16,12
	8,46
	15,92

	Калининградская область
	14,31
	14,71
	14,45
	14,46
	14,71
	14,69
	14,53
	14,64
	15,18
	14,73
	14,96
	14,58
	15,08
	7,15
	14,82

	Ленинградская область
	13,98
	14,41
	14,1
	14,12
	14,32
	14,4
	14,26
	14,36
	14,96
	14,46
	14,70
	14,2
	14,76
	7,30
	14,44

	г. Санкт-Петербург
	17,00
	17,47
	17,13
	17,16
	17,42
	17,44
	17,29
	17,39
	18,00
	17,50
	17,75
	17,14
	17,81
	8,16
	17,54

	Мурманская область
	24,21
	24,31
	24,20
	24,23
	24,34
	24,43
	24,15
	24,34
	25,40
	24,30
	24,79
	23,79
	24,94
	8,48
	24,46

	Новгородская область**** (кроме производственных зданий)
	12,42
	12,77
	11,9
	12,56
	12,86
	12,88
	12,74
	12,84
	13,38
	12,88
	13,12
	12,72
	13,17
	7,08
	11,05

	Псковская область****
(кроме производственных зданий)
	12,55
	12,87
	12,76
	12,71
	12,96
	13,04
	12,89
	12,99
	13,47
	13,05
	13,26
	12,9
	13,27
	7,49
	13,03

	Центральный федеральный округ

	Белгородская область
	12,57
	12,94
	12,83
	12,76
	13,11
	13,15
	12,99
	13,10
	13,58
	13,18
	13,38
	13,02
	13,46
	6,63
	13,33

	Брянская область
	11,35
	11,62
	11,57
	11,50
	11,76
	11,88
	11,67
	11,82
	12,24
	11,92
	12,09
	11,76
	12,11
	6,86
	11,98





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Владимирская область
	11,69
	12,01
	11,93
	11,87
	12,18
	12,25
	12,02
	12,18
	12,65
	12,23
	12,43
	12,11
	12,51
	7,23
	12,43

	Воронежская область
	11,40
	11,65
	11,61
	11,55
	11,85
	11,91
	11,73
	11,85
	12,30
	11,96
	12,14
	11,77
	12,16
	7,08
	12,01

	Ивановская область
	11,57
	11,83
	11,75
	11,70
	12,02
	12,10
	11,90
	12,04
	12,47
	12,10
	12,29
	11,98
	12,36
	7,33
	12,26

	Калужская область
	12,79
	13,17
	13,03
	12,98
	13,31
	13,35
	13,17
	13,29
	13,78
	13,41
	13,60
	13,23
	13,61
	7,68
	13,50

	Костромская область
	9,53
	9,63
	9,57
	9,58
	9,13
	8,89
	8,49
	8,78
	9,13
	9,49
	9,36
	9,39
	9,53
	7,16
	9,48

	Курская область****
(кроме производственных зданий)
	
13,64
	
13,93
	
13,85
	
13,80
	
14,07
	
14,24
	
13,98
	
14,16
	
14,58
	
14,21
	
14,41
	
13,93
	
14,45
	
7,01
	
14,27

	Липецкая область
	12,38
	12,63
	12,50
	12,48
	12,74
	12,81
	12,68
	12,77
	13,28
	12,80
	13,03
	12,63
	13,11
	6,75
	13,09

	Московская область
	16,96
	17,32
	17,22
	17,16
	17,43
	17,50
	17,33
	17,45
	17,93
	17,48
	17,71
	17,12
	17,82
	8,36
	17,58

	Орловская область
	9,05
	8,41
	8,83
	8,83
	8,3
	8,29
	7,74
	8,11
	8,51
	8,68
	8,62
	8,53
	8,72
	7,11
	8,81

	Рязанская область
	11,50
	11,82
	11,77
	11,69
	11,98
	12,15
	11,90
	12,07
	12,43
	12,06
	12,25
	11,93
	12,35
	7,13
	12,22

	Смоленская область
	11,48
	11,76
	11,70
	11,64
	11,93
	11,97
	11,85
	11,93
	12,37
	11,93
	12,15
	11,87
	12,25
	7,00
	12,21

	Тамбовская область
	11,64
	11,95
	11,96
	11,85
	12,20
	12,33
	12,13
	12,27
	12,67
	12,22
	12,44
	12,13
	12,55
	7,01
	12,43

	Тверская область
	12,92
	13,24
	13,10
	13,07
	13,37
	13,37
	13,26
	13,34
	13,81
	13,38
	13,60
	13,24
	13,71
	7,26
	13,56

	Тульская область
	12,99
	13,33
	13,30
	13,21
	13,50
	13,63
	13,43
	13,57
	13,97
	13,61
	13,79
	13,40
	13,85
	7,28
	13,73

	Ярославская область
	9,78
	9,48
	9,74
	9,72
	9,09
	9,02
	8,57
	8,89
	9,23
	9,66
	9,51
	9,43
	9,74
	7,67
	9,64

	г. Москва
	12,04
	11,21
	11,82
	11,79
	11,3
	10,82
	10,54
	10,76
	11,27
	11,61
	11,5
	11,48
	11,75
	8,69
	11,41

	Приволжский федеральный округ

	Республика
Башкортостан
	12,83
	13,08
	12,97
	12,95
	13,21
	13,32
	13,15
	13,27
	13,73
	13,32
	13,53
	13,13
	13,61
	6,73
	13,36

	Республика Марий Эл
	11,33
	11,58
	11,59
	11,50
	11,85
	11,94
	11,75
	11,88
	12,35
	11,94
	12,15
	11,85
	12,22
	6,71
	12,06


Продолжение таблицы



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Республика Мордовия
	11,12
	11,36
	11,32
	11,26
	11,48
	11,68
	11,44
	11,60
	12,01
	11,52
	11,76
	11,43
	11,84
	7,11
	11,94

	Республика Татарстан
	11,83
	12,08
	12,05
	11,98
	12,34
	12,39
	12,20
	12,33
	12,84
	12,41
	12,62
	12,27
	11,66
	6,25
	12,53

	Удмуртская Республика
	12,68
	12,91
	12,87
	12,81
	13,13
	13,20
	13,00
	13,14
	13,68
	13,19
	13,43
	13,05
	13,50
	6,98
	13,31

	Чувашская
Республика –Чувашия
	11,82
	12,10
	12,13
	12,02
	12,35
	12,45
	12,25
	12,39
	12,85
	12,41
	12,63
	12,30
	12,72
	6,88
	12,72

	Пермский край
	13,69
	13,93
	13,77
	13,77
	14,05
	14,18
	13,99
	14,12
	14,81
	14,06
	14,40
	13,96
	14,52
	7,03
	14,38

	Кировская область
	12,22
	12,50
	12,42
	12,37
	12,60
	12,71
	12,54
	12,66
	13,12
	12,68
	12,90
	12,53
	12,99
	6,65
	12,80

	Нижегородская область
	12,69
	12,91
	12,87
	12,82
	13,12
	13,19
	13,01
	13,14
	13,66
	13,20
	13,43
	13,06
	13,47
	7,04
	13,43

	Оренбургская область****
(кроме производственных зданий)
	
12,50
	
12,85
	
12,70
	
12,66
	
12,96
	
13,04
	
12,87
	
12,99
	
13,45
	
13,03
	
13,24
	
12,85
	
13,30
	
6,65
	
13,22

	Пензенская область
	11,24
	11,54
	11,52
	11,43
	11,77
	11,83
	11,66
	11,78
	12,25
	11,83
	12,05
	11,72
	12,12
	6,55
	12,08

	Самарская область
	12,80
	13,14
	12,95
	12,94
	13,15
	13,26
	13,08
	13,20
	13,74
	13,21
	13,46
	13,05
	13,56
	7,67
	13,54

	Саратовская область
	11,42
	11,71
	11,58
	11,55
	11,84
	11,94
	11,75
	11,88
	12,33
	11,91
	12,11
	11,79
	12,26
	6,92
	12,05

	Ульяновская область
	9,68
	9,29
	9,47
	9,51
	8,92
	8,8
	8,47
	8,71
	9,02
	9,47
	9,31
	9,28
	9,47
	6,98
	9,39

	Уральский федеральный округ

	Курганская область
	12,62
	12,73
	12,63
	12,65
	13,02
	12,99
	12,79
	12,92
	13,54
	12,96
	13,23
	12,85
	13,44
	7,04
	13,09

	Свердловская область
	13,94
	13,96
	13,87
	13,91
	14,26
	14,29
	14,08
	14,22
	14,76
	14,24
	14,49
	14,08
	14,66
	7,79
	14,27

	Тюменская область
	16,68
	16,74
	16,62
	16,67
	16,98
	17,00
	16,83
	16,94
	17,62
	16,96
	17,27
	16,71
	17,47
	8,57
	16,96

	Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра**
	
15,15
	
12,61
	
13,91
	
14,08
	
13,00
	
12,51
	
12,02
	
12,38
	
14,11
	
12,92
	
13,38
	
13,45
	
14,03
	
8,13
	
13,48

	Ямало-Ненецкий
	27,42
	27,32
	27,06
	27,24
	27,18
	27,25
	27,14
	27,14
	28,52
	27,31
	27,84
	26,77
	28,01
	9,50
	27,42




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	автономный округ**
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Челябинская область
	12,59
	12,69
	12,66
	12,64
	12,90
	12,96
	12,75
	12,89
	13,47
	12,96
	13,21
	12,80
	13,37
	6,59
	12,96

	Южный федеральный округ

	Республика Адыгея
	11,69
	12,07
	11,88
	11,85
	12,12
	12,09
	12,00
	12,06
	12,57
	12,18
	12,37
	12,04
	12,46
	6,78
	12,21

	Республика Калмыкия
	11,44
	11,92
	11,76
	11,69
	11,96
	12,03
	11,83
	11,97
	12,41
	12,01
	12,21
	11,97
	12,32
	6,75
	12,09

	Краснодарский край****
(кроме производственных зданий)
	
12,63
	
13,07
	
12,83
	
12,81
	
13,09
	
13,09
	
12,98
	
13,06
	
13,53
	
13,12
	
13,32
	
12,97
	
13,41
	
6,41
	
13,16

	Астраханская область
	12,94
	13,31
	13,13
	13,10
	13,35
	13,38
	13,25
	13,34
	13,85
	13,42
	13,64
	13,27
	13,73
	7,17
	13,47

	Волгоградская область
	12,24
	12,63
	12,42
	12,40
	12,61
	12,63
	12,38
	12,55
	12,89
	12,71
	12,82
	12,56
	12,97
	6,66
	12,73

	Ростовская область
	12,23
	12,45
	12,34
	12,33
	12,61
	12,69
	12,55
	12,65
	13,07
	12,63
	12,84
	12,44
	12,96
	7,01
	12,83

	Республика Крым ****
	16,06
	16,84
	16,42
	16,32
	16,50
	16,53
	16,31
	16,46
	17,06
	16,54
	16,80
	16,35
	16,98
	6,80
	16,84

	г. Севастополь ***
	16,02
	16,69
	16,31
	16,30
	16,39
	16,40
	16,23
	16,35
	16,97
	16,46
	16,71
	16,22
	16,89
	6,80
	16,68

	Северо-Кавказский федеральный округ

	Республика Дагестан
	12,46
	12,82
	12,55
	12,57
	12,81
	12,78
	12,64
	12,74
	13,25
	12,91
	13,08
	12,72
	13,17
	7,81
	13,10

	Кабардино-Балкарская
Республика
	11,48
	11,89
	11,67
	11,65
	11,94
	11,93
	11,80
	11,89
	12,44
	12,01
	12,22
	11,95
	12,32
	7,47
	12,05

	Карачаево-Черкесская
Республика
	11,04
	11,43
	11,29
	11,23
	11,57
	11,58
	11,43
	11,54
	12,03
	11,65
	11,84
	11,55
	11,90
	7,11
	11,69

	Республика Северная
Осетия
	9,44
	9,52
	9,51
	9,5
	9,11
	8,79
	8,38
	8,67
	9,24
	9,46
	9,38
	9,43
	9,57
	6,63
	9,27

	Республика Ингушетия
	11,06
	11,43
	11,33
	11,26
	11,51
	11,58
	11,46
	11,54
	11,99
	11,62
	11,81
	11,50
	11,86
	7,44
	11,64




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Чеченская Республика
	11,96
	12,37
	12,15
	12,13
	12,43
	12,43
	12,29
	12,39
	12,89
	12,45
	12,66
	12,37
	12,77
	7,46
	12,54

	Ставропольский край
	12,37
	12,80
	12,64
	12,58
	12,91
	12,74
	12,75
	12,75
	13,23
	12,89
	13,07
	12,87
	13,12
	6,81
	12,89

	Сибирский федеральный округ

	Республика Алтай
	13,94
	14,08
	13,97
	13,98
	14,31
	14,58
	14,20
	14,46
	15,01
	14,36
	14,66
	14,20
	14,84
	6,92
	14,47

	Республика Тыва****
	17,09
	17,29
	17,02
	17,10
	17,18
	17,43
	16,98
	17,28
	18,26
	17,33
	17,74
	17,06
	17,90
	7,20
	17,57

	Республика Хакасия
	11,73
	10,58
	11,12
	11,23
	10,62
	10,34
	9,87
	10,21
	11,04
	11,19
	11,14
	10,94
	11,31
	7,25
	10,87

	Алтайский край
	13,97
	14,15
	14,11
	14,08
	14,33
	14,62
	14,36
	14,53
	15,15
	14,63
	14,88
	14,35
	15,02
	7,31
	14,45

	Красноярский край**
	27,28
	26,65
	25,92
	26,50
	25,51
	25,81
	25,20
	25,61
	28,04
	26,20
	26,97
	25,31
	27,00
	7,45
	26,00

	Иркутская область**
	18,83
	18,95
	18,65
	18,77
	18,78
	18,97
	18,45
	18,80
	19,76
	18,98
	19,33
	18,71
	19,55
	7,47
	19,29

	Кемеровская область -
Кузбасс
	12,17
	11,17
	11,7
	11,77
	11,11
	10,65
	10,18
	10,52
	11,35
	11,5
	11,46
	11,34
	11,68
	7,65
	11,3

	Новосибирская область
	15,86
	15,94
	15,78
	15,84
	15,90
	16,04
	15,70
	15,93
	16,88
	16,03
	16,40
	15,71
	16,54
	6,91
	16,04

	Омская область
	14,14
	14,35
	14,23
	14,22
	14,56
	14,61
	14,39
	14,55
	15,10
	14,53
	14,80
	14,37
	14,92
	7,02
	14,82

	Томская область
	10,4
	10,1
	10,15
	10,24
	9,4
	9,69
	8,99
	9,45
	9,48
	9,96
	9,86
	9,77
	9,97
	6,88
	10,00

	Дальневосточный федеральный округ

	Республика Саха
(Якутия) **
	31,70
	30,89
	29,65
	30,56
	28,91
	29,60
	28,65
	29,30
	32,44
	29,63
	30,76
	28,74
	31,14
	9,44
	30,17

	Камчатский край****
	32,35
	24,0****
	31,45
	32,10
	30,79
	31,16
	30,68
	31,01
	33,39
	31,75
	32,45
	30,63
	32,44
	7,64
	31,59







	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приморский край
	18,15
	18,32
	17,83
	18,03
	17,95
	18,10
	17,86
	18,03
	19,07
	18,31
	18,66
	17,82
	18,65
	7,51
	18,34

	Хабаровский край**
	23,58
	23,47
	22,76
	23,17
	22,53
	22,74
	22,35
	22,61
	24,69
	23,07
	23,75
	22,33
	23,80
	7,01
	23,18

	Амурская область
	19,64
	19,78
	19,47
	19,59
	19,68
	19,88
	19,49
	19,75
	20,77
	19,91
	20,30
	19,49
	20,42
	7,08
	19,84

	Магаданская область**
	34,42
	31,93
	31,82
	32,67
	31,23
	31,70
	31,03
	31,48
	34,38
	32,09
	33,02
	30,66
	33,19
	7,64****
	32,29

	Сахалинская область
	28,88
	28,85
	28,05
	28,49
	28,19
	28,29
	28,06
	28,22
	30,06
	28,67
	29,27
	27,74
	29,33
	7,78
	28,46

	Еврейская автономная
область
	17,65
	17,64
	17,40
	17,53
	17,52
	17,63
	17,35
	17,54
	18,68
	17,77
	18,17
	17,39
	18,18
	7,32
	17,81

	Чукотский автономный
округ**
	23,94****
	36,42
	34,89
	35,98
	34,23
	34,55
	33,73
	34,27
	38,39
	35,04
	36,38
	33,80
	36,51
	7,64****
	35,40

	Республика Бурятия**
	16,21
	16,25
	15,98
	16,11
	16,18
	16,33
	16,01
	16,23
	17,27
	16,25
	16,69
	16,20
	16,92
	7,07
	16,58

	Забайкальский край
	16,80
	16,91
	16,73
	16,79
	16,97
	17,14
	16,77
	17,02
	17,99
	17,10
	17,51
	16,88
	17,56
	7,69
	17,12








Примечание :
* – средний индекс пересчета стоимости 1 м2 строительно-монтажных работ по объектам строительства на 2021 г. по ФЕР 2001.
** – средний индекс пересчета стоимости 1 м2 объекта строительства по климатическим районам.
*** – индекс пересчета стоимости 1 м2 объекта строительства по ТЕР 2001.
**** – средний индекс   пересчета   стоимости   1   м2   объекта   строительства   по   соответствующему   федеральному   округу.





Приложение В

Коэффициенты пересчета восстановительной стоимости объекта строительства с учетом фактической группы капитальности

Таблица В1
Фактические группы капитальности объектов строительства общественного и жилого назначения и элементов приусадебного хозяйства
	Наименование конструктивных
элементов
	Фактическая группа капитальности объекта строительства

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Фундаменты
	Железобетонные, бутовые, кирпичные
	Бетонные
	Бутобетонные
	Деревянные стулья или каменные
столбы
	Глинобитные, грунтовые

	Стены
	Кирпичные, из естественного  камня, крупноблочные, крупнопанельные
	Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней
	Деревянные, рубленные и брусчатые смешанные (кирпичные и деревянные)
	Щитовые и каркасно- засыпные, сырцовые, саманные и глинобитные
	
Каркасно- камышитовые  и другие облегченные

	Перекрытия
	Железобетон ные
	Смешанные (металлические
и деревянные заполнения)
	Деревянные

	Кровля
	Железные, асбестоцементные, черепичные




Таблица В 
Коэффициенты пересчета восстановительной стоимости одного квадратного метра объектов строительства общественного и жилого назначения и элементов приусадебного хозяйства
	
Объект строительства
	Фактическая группа капитальности
объекта строительства (по таб. В.1)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилые здания повышенной этажности (11–16 этажей) и высотные здания (более 16 этажей); общественные здания (более 6000 м2), дома культуры, музеи, театры, стадионы
	
1
	
0,93
	
0,86
	
0,8
	
0,74
	
0,69

	Многоэтажные жилые дома (6–10 этажей); общественные здания (1000–6000 м2), торговые и офисные центры, бассейны, спортивные залы, школы
	1,08
	1
	0,93
	0,86
	0,8
	0,74

	Жилые дома средней этажности (3–5 этажей), в т. ч. коттеджи (таунхаусы); здания общественного назначения (500–1000 м2), магазины, торговые  павильоны
	
1,16
	
1,08
	
1
	
0,93
	
0,86
	
0,8

	Малоэтажные дома, в т. ч. садовые домики (1–2 этажа); здания общественного назначения (до 500 м2)
	
1,25
	
1,16
	
1,08
	
1
	
0,93
	
0,86

	Временные объекты (времянки и другие постройки, возводимые на время строительства)
	1,35
	1,25
	1,16
	1,08
	1
	0,93

	Элементы приусадебного хозяйства, бани деревянные, сауны деревянные, сараи деревянные
	1,45
	1,35
	1,25
	1,16
	1,08
	1




Таблица В3
Фактические группы капитальности объектов строительства производственного назначения
	Наименование конструктивных  элементов
	Фактическая группа капитальности объекта строительства

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Стены
	Сплошная кладка из кирпича,
из крупных блоков  или из ж/б панелей
	
	Облегченная кладка из всех видов кирпича  или легких камней
	Деревянные брусчатые, рубленные
	Деревянные, каркасные, щитовые, саманные и глинобитные

	Заполнение фахверка каркасных стен
	Кирпич, шлакобетонные фахверка камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или
асбестовые листы
	
	


–
	


–
	


–

	Колонны и столбы
	Металлические
или железобетонные
	Железобетонные или кирпичные
	Кирпичные
или деревянные
	
Деревянные
	
Деревянные

	Междуэтажные и
чердачные перекрытия
	
Железобетонные
	
	
Деревянные
	
	

	Бесчердачные
перекрытия
	Металлические
	Железобетонные
	Деревянные конструкции




Таблица В4
Коэффициенты пересчета стоимости одного квадратного метра объектов строительства производственного назначения
	
Объект строительства
	Фактическая группа
капитальности объекта строительства (по таб. В3)

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Уникальные	промышленные	здания,	производства
большой мощности, электростанции
	1
	0,98
	0,92
	0,77
	0,71

	Основные производственные цеха, промышленные здания в т.ч. лесной и деревообрабатывающей промышленности, склады с ценным сырьем, склады готовых изделий и
оборудования
	
1,02
	
1
	
0,94
	
0,78
	
0,73

	Производственные	здания	малой	мощности,	здания
складов	с	малоценным	сырьем,	животноводческие и птицеводческие здания, сооружения
	
1,09
	
1,06
	
1
	
0,84
	
0,78

	Деревянные здания, сооружения
	1,3
	1,27
	1,19
	1
	0,93

	Открытые склады
	1,4
	1,37
	1,29
	1,1
	1





Приложение Г

Таблица Г1
Поправочные климатические коэффициенты, учитывающие влияние природно-климатических факторов на стоимость объектов строительства в субъектах Российской Федерации
	№       п/п
	Наименование территорий субъектов  Российской Федерации
	Температурные  зоны
	Климатический коэффициент

	1
	2
	3
	4

	1
	Республика Адыгея
	I
	0,98

	2
	Республика Алтай
	IV
	1,02

	3
	Республика Башкортостан
	IV
	1,02

	
4
	Республика Бурятия:
	
	

	
	а) территория севернее линии Нижнеангарск – Шипишка (включительно)
	VI
	1,04

	
	б) остальная территория республики
	V
	1,03

	
5
	Республика Дагестан:
	
	

	
	а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень
	I
	0,98

	
	б) остальная территория республики
	I
	0,98

	6
	Республика Ингушетия
	I
	0,98

	7
	Кабардино-Балкарская Республика
	I
	0,98

	8
	Республика Калмыкия
	II
	1,00

	9
	Карачаево-Черкесская Республика
	I
	0,98

	
10
	Республика Карелия:
	
	

	
	а) территория севернее 64-й параллели
	IV
	1,02

	
	б) остальная территория республики
	III
	1,00

	

11
	Республика Коми:
	

	
	а) территория севернее Северного Полярного круга
	V
	1,04

	
	б) территория восточнее линии Ермица – Ижма – Сосногорск – Помоздино – Усть-Нам (включительно)
	
	1,03

	
	в) остальная территория республики
	IV
	1,02

	12
	Республика Марий Эл
	IV
	1,02

	13
	Республика Мордовия
	IV
	1,01

	

14
	Республика Саха (Якутия):
	
	

	
	а) Новосибирские острова
	VI
	1,05

	
	б) Анабарский и Булунский районы севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково) – Усть-Оленек – Побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно)
	
VI
	
1,05


	
	в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского   (Долгано-Ненецкого)   автономного   округа с Анабарским и Оленекским районами; Булунский район севернее линии Таймылыр – Тит-Ары – Бухта Сытыган-Тала (включительно);  Усть-Янский район – протока Правая (исключительно) – побережье Янского залива – Селяхская губа – Чокурдах (включительно); Аллаиховский район – пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского районов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского района за исключением территории, указанной в пп. «б» п. 14
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	VI
	1,04

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	г) Анабарский, Булунский районы,   за исключением
территории указанной в пп. «б» и «в» п. 14; Усть- Янский район, за исключением территории, указанной в пп. «в» п. 14, Аллаиховский район, за  исключением территории, указанной в пп. «в» п. 14, Жиганский, Абыйский, Оленекский, Среднеколымский, Верхнеколымский районы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	VII
	1,06

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский районы
	VIII
	1,07

	
	е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск
	
	

	
	
	
	

	
	
	VII
	1,05

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы
	VI
	1,04

	15
	Республика Северная Осетия – Алания
	I
	0,98

	16
	Республика Татарстан
	IV
	1,02

	17
	Республика Тыва
	V
	1,03

	18
	Удмуртская Республика
	IV
	1,02

	19
	Республика Хакасия
	V
	1,03

	20
	Чеченская Республика
	I
	0,98

	21
	Чувашская Республика – Чувашия
	IV
	1,02

	22
	Алтайский край
	IV
	1,02

	

23
	Краснодарский край:
	

	
	а) территория, за исключением указанных ниже городов
и побережья Черного моря
	I
	0,98

	
	б) г. Новороссийск
	I
	0,98

	
	в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна
	I
	0,98

	


24
	Красноярский край:
	
	

	
	а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района севернее линии Сидоровск –
Потапово – Норильск, Кожевникове (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)
	
VI
	
1,06

	
	б) остальная территория Таймырского (Долгано-
Ненецкого автономного округа
	VI
	1,05


	
	в) Эвенкийский муниципальный район и территория края севернее линии Верхнеимбатское – р. Таз (включительно)
	
VI
	
1,04

	
	г) территория южнее Копьево – Новоселово – Агинское (включительно)
	V
	1,03

	
	д) остальная территория края
	V
	1,03

	




25
	Приморский край:
	
	

	
	а) территория, расположенная севернее линии Трудовое – Сучан  (включительно)  – Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в пп. «б» п. 25
	
V
	
1,03

	
	б) побережье Японского моря от Преображение
до Адими (включительно)
	V
	1,03

	
	в) территория, расположенная южнее линии Трудовое –
Сучан – Преображение, за исключением территории, указанной в п.25«г»
	
IV
	
1,01

	
	г) побережье Японского моря от Преображение до Хасан
(включительно)
	IV
	1,02

	26
	Ставропольский край
	I
	0,98

	



27
	Хабаровский край:
	
	

	
	а) территория севернее линии Облучье – Комсомольск- на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива
	
VI
	
1,04

	
	б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге (исключая Нижн. Пронге)
	VI
	1,05

	
	в) остальная территория края, за исключением побережья Татарского пролива
	V
	1,03

	
	г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге (включительно) до Адими (исключая Адими)
	V
	1,03

	28
	Амурская область
	VI
	1,04

	




29
	Архангельская область:
	
	

	
	а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) – пересечение Северного полярного круга с
	IV
	1,02

	
	б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) – пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми – Ермица – Черная (исключая Черную) и о. Колгуев
	
IV
	
1,02

	
	в) территория восточнее линии Ермица – Черная (включительно) и о. Вайгач
	V
	1,04

	
	г) острова Новая Земля
	V
	1,04

	
	д) острова Земля Франца-Иосифа
	V
	1,05

	30
	Астраханская область
	II
	1,00

	31
	Белгородская область
	III
	1,00

	32
	Брянская область
	III
	1,00

	33
	Владимирская область
	III
	1,00


	34
	Волгоградская область
	III
	1,00

	35
	Вологодская область:
	
	

	
	а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -Вологда –
Вохтога (включительно)
	III
	1,00

	
	б) остальная территория области
	IV
	1,02

	36
	Воронежская область
	III
	1,00

	37
	Ивановская область
	III
	1,00

	


38
	Иркутская область:
	
	

	
	а) территория севернее 62-й параллели
	VI
	1,04

	
	б) территория северо-восточнее линии Токма – Улькан (р. Лена) – Нижнеангарск (включительно), за исключением территории, указанной в пп. «а» п. 38
	
VI
	
1,04

	
	в) остальная территория области
	V
	1,03

	
	г) Усть-Ордынский Бурятский округ
	V
	1,03

	39
	Калининградская область
	I
	0,98

	40
	Калужская область
	III
	1,00

	






41
	Камчатский край:
	
	

	
	а) территория северо-западнее линии Парень – Слаутное (исключая Слаутное)
	V
	1,04

	
	б) территория юго-восточнее линии Парень – Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники –
Тиличики (включительно)
	
V
	
1,04

	
	в) территория южнее линии Рекинники – Тиличики, за исключением территории, указанной в пп. «г» п. 41
	IV
	1,02

	
	г) территория, ограниченная линией Ивашка – Хайлюля
– Нижнекамчатск – Елизово – 52-я параллель (включительно) – Апача – Анавгай (исключая Апача – Анавгай) – Ивашка
	
IV
	
1,02

	
	д) территория Корякского округа, ограниченная линией Ивашка –Хайлюля – граница округа – Шишель –
Ивашка
	
IV
	
1,02

	42
	Кемеровская область – Кузбасс
	V
	1,03

	43
	Кировская область
	IV
	1,02

	
44
	Костромская область:
	
	

	
	а) вся территория, за исключением г. Костромы
	IV
	1,02

	
	б) г. Кострома
	III
	1,00

	45
	Курганская область
	IV
	1,02

	46
	Курская область
	III
	1,00

	47
	Ленинградская область и г. Санкт-Петербург
	III
	1,00

	48
	Липецкая область
	III
	1,00

	

49
	Магаданская область:
	
	

	
	а) территория южнее линии Мяунджа – Таскан – Сеймчан – Буксунда (включительно) – Гарманда (исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига – Гарманда – Тахтоямск –Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно)
	

VI
	

1,04


	
	б) территория юго-восточнее линии Гижига – Гарманда
– Тахтоямск – побережье Тауйской губы (включительно)
	VI
	1,05

	
	в) территория Чукотского автономного округа восточнее
линии Маркове – Усть-Белая – м. Шмидта и о. Врангеля (включительно)
	
V
	
1,04

	
	г) остальная территория области, за исключением
территории юго-восточнее линии Парень – Гарманда (исключительно)
	
VI
	
1,04

	
	д) территория юго-восточнее линии Парень – Гарманда (включительно)
	VI
	1,05

	50
	Московская область и г. Москва
	III
	1,00

	

51
	Мурманская область:
	
	

	
	а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника «Центральный»)
	VI
	1,04

	
	б) территория северо-восточнее линии Заполярный – Североморск – Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка – Кузомень (включительно)
	
IV
	
1,02

	
	в) остальная территория области
	IV
	1,02

	52
	Нижегородская область
	IV
	1,02

	53
	Новгородская область
	III
	1,00

	54
	Новосибирская область
	V
	1,03

	55
	Омская область
	V
	1.03

	56
	Оренбургская область
	IV
	1,02

	57
	Орловская область
	III
	1,00

	58
	Пензенская область
	IV
	1,01

	59
	Пермский край
	IV
	1,02

	60
	Псковская область
	11
	1,00

	
61
	Ростовская область:
	
	

	
	а) территория северо-восточнее линии Миллерово – Морозовск (включительно)
	II
	1,00

	
	б) остальная территория области
	II
	1,00

	62
	Рязанская область
	III
	1.00

	63
	Самарская область
	IV
	1,01

	64
	Саратовская область
	III
	1,00

	




65
	Сахалинская область:
	
	

	
	а) территория севернее линии Шахтерск – Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря
	
V
	
1,03

	
	б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск – Поронайск (исключительно)
	
V
	
1,03

	
	в) территория южнее линии Шахтерск – Поронайск и севернее линии Холмск – Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского
пролива
	
IV
	
1,01


	
	г) территория побережья Татарского пролива между Шахтерск и Холмск
	IV
	1,02

	
	д) остальная территория острова, за исключением побережья между Холмск – Невельск
	III
	1,00

	
	е) территория побережья Татарского пролива между Холмск – Невельск (исключительно)
	III
	1,00

	
	ж) Курильские острова
	II
	1,00

	66
	Свердловская область
	IV
	1,02

	67
	Смоленская область
	III
	1,00

	68
	Тамбовская область
	III
	1,00

	69
	Тверская область
	III
	1,00

	70
	Томская область
	V
	1,03

	71
	Тульская область
	III
	1,00

	



72
	Тюменская область:
	
	

	
	а) территория севернее Северного Полярного круга
	V
	1,04

	
	б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели
	V
	1,04

	
	в) территория севернее линии Пионерский – Ханты- Мансийск – Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели
	
V
	
1,03

	
	г) остальная территория области
	V
	1,03

	73
	Ульяновская область
	IV
	1,02

	74
	Челябинская область
	IV
	1,02

	75
	Ярославская область
	III
	1,00

	76
	Еврейская автономная область
	V
	1,03

	



77
	Ненецкий автономный округ:
	
	

	
	а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушар) – пересечение Северного Полярного круга с границей Республика Коми
	
IV
	
1,02

	
	б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) – пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми – Ермица – Черная (исключая Черную) и о. Колгуев
	
IV
	
1,02

	
	в) территория восточнее линии Ермица – Черная
(включительно) и о. Вайгач
	V
	1,04


	
	в) остальная территория округа
	V
	1,03

	

78
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра:
	
	

	
	а) территория севернее 65 параллели
	V
	1,04

	
	б) территория севернее линии Пионерский – Ханты-Мансийск – Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели
	
V
	
1,03

	

79
	Чукотский автономный округ:
	
	

	
	а) территория восточнее линии Марково – Усть-Белая – м. Шмидта
	V
	1,04

	
	б) остальная территория округа
	VI
	1,04

	

80
	Ямало-Ненецкий автономный округ:
	
	

	
	а) территория севернее Северного Полярного круга
	V
	1,04

	
	б) территория южнее Северного Полярного круга и севернее 65 параллели
	V
	1,04

	
	в) остальная территория округа
	V
	1,03

	

81
	Забайкальский край:
	
	

	
	а) территория края севернее линии Шипишка – Тунгокочен – Букачача – Сретенск – Шелопугино – Приаргунск (включительно)
	
VI
	
1,04

	
	б) остальная территория области
	V
	1,03

	82
	Республика Крым и г. Севастополь
	I
	0,98





Приложение Д
Таблица Д1
Минимальные нормативные сроки эксплуатации объектов строительства
	№
п/п
	
Объект строительства
	Нормативный срок службы,
лет

	1
	2
	3

	Производственные здания

	1
	Здания каркасные с железобетонным или металлическим каркасом,
заполненным каменным материалом
	100

	2
	Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные; колонны и столбы железобетонные или кирпичные
перекрытия железобетонные и деревянные
	
80

	3
	Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны и столбы кирпичные, железобетонные или деревянные; перекрытия
железобетонные или деревянные
	
65

	4
	Здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рубленными
стенами
	40

	5
	Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные,
деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные
	20

	6
	Здания глинобитные, сырцовые и саманные
	15

	Сборно-разборные здания

	7
	Каркасно-панельные с металлическими и деревянными каркасами и ограждающими конструкциями из железобетонных, асбошиферных и
деревянных панелей
	
10

	8
	Каркасно-панельные и панельные с металлическими и деревянными каркасами и ограждающими конструкциями из профилированного
металлического листа
	
20

	Передвижные здания

	9
	Цельнометаллические
	15

	10
	Деревометаллические
	10

	Непроизводственные здания

	11
	Здания каркасные с железобетонным или металлическим каркасом,
заполненным каменным материалом
	125

	12
	Здания с каменными стенами из штучных камней, крупноблочные; колонны и столбы железобетонные или иные; перекрытия
железобетонные
	
100

	13
	Тоже, перекрытия деревянные
	80

	14
	Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны и столбы кирпичные, железобетонные или деревянные, перекрытия
железобетонные или деревянные
	
80

	15
	Здания деревянные с бревенчатыми или брусчатыми рубленными
стенами
	50

	16
	Здания контейнерные, деревянные, каркасные и щитовые,
металлические и железобетонные; телефонные кабины
	25

	17
	Здания глинобитные, сырцовые и саманные
	18

	18
	Здания сборно-разборные и передвижные; цельнометаллические, каркасно-панельные, панельные, деревометаллические, камышитовые и прочие облегченные (деревянные телефонные кабины и т. п.)
	
10

	19
	Палатки-магазины, павильоны, кафе, закусочные и столовые из металлоконструкций, стеклопластика,  прессованных  плит и
деревянные
	
18

	20
	Киоски, ларьки из металлоконструкций, стеклопластика,
прессованных плит и деревянные
	10

	21
	Здания каменные, особо капитальные; фундаменты каменные и
бетонные; стены каменные (кирпичные); перекрытия железобетонные
	140

	22
	Здания каменные обыкновенные; фундаменты каменные; стены каменные (кирпичные) и крупноблочные; перекрытия
железобетонные
	125

	23
	Здания каменные облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника; перекрытия деревянные, крупноблочные и крупнопанельные, смешанные (деревянные и железобетонные)
	100

	24
	Здания деревянные рубленные и брусчатые, смешанные; фундаменты ленточные бутовые; стены рубленные, брусчатые и смешанные
(кирпичные и деревянные); перекрытия деревянные
	60

	25
	Здания сборно-щитовые, каркасные и фахверковые; фундаменты
на деревянных стульях или бутовых столбах; стены каркасные, перекрытия деревянные
	30

	26
	Здания глинобитные, сырцовые и саманные на деревянных стульях или бутовых столбах; перекрытия деревянные
	20

	27
	Здания каркасно-камышитовые и прочие облегченные
	15






Приложение Е

Таблица Е1
Коэффициент аналитического износа объектов строительства
	Фактически прошедшая  часть срока от нормативного срока эксплуатации, %
	Коэффициент аналитического износа, %
	Фактически прошедшая  часть срока от нормативного срока эксплуатации, %
	Коэффициент аналитического износа, %
	Фактически прошедшая  часть срока от нормативного срока эксплуатации, %
	Коэффициент аналитического износа, %
	Фактически прошедшая часть срока от нормативного срока эксплуатации, %
	Коэффициент аналитического износа, %

	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	0 , 02
	26
	7 , 01
	51
	26,26
	76
	58

	2
	0 , 06
	27
	7 , 54
	52
	27,29
	77
	59,52

	3
	0 , 12
	28
	8 , 09
	53
	28,34
	78
	61,06

	4
	0 , 2
	29
	8 , 66
	54
	29,41
	79
	62,62

	5
	0 , 3
	30
	9 , 25
	55
	30,5
	80
	64,2

	6
	0 , 42
	31
	9 , 86
	56
	31,61
	81
	65,8

	7
	0, 56
	32
	10 , 49
	57
	32,74
	82
	67,42

	8
	0 , 72
	33
	11 , 14
	58
	33,89
	83
	69,06

	9
	0 , 9
	34
	11 , 81
	59
	35,06
	84
	70,72

	10
	1 , 1
	35
	12 , 5
	60
	36,25
	85
	72,4

	11
	1 , 32
	36
	13 , 21
	61
	37,46
	86
	74,1

	12
	1 , 56
	37
	13 , 94
	62
	38,69
	87
	75,82

	13
	1 , 82
	38
	14 , 69
	63
	39,94
	88
	77,56

	14
	2 , 1
	39
	15 , 46
	64
	41,21
	89
	79,32

	15
	2 , 4
	40
	16 , 25
	65
	42,5
	90
	81,1

	16
	2 , 72
	41
	17 , 06
	66
	43,81
	91
	82,9

	17
	3 , 06
	42
	17 , 89
	67
	45,14
	92
	84,54

	18
	3 , 42
	43
	18 , 74
	68
	46,49
	93
	85,99

	19
	3 , 8
	44
	19 , 61
	69
	47,86
	94
	87,26

	20
	4 , 2
	45
	20 , 5
	70
	49,25
	95
	88,35

	21
	4 , 62
	46
	21 , 41
	71
	50,66
	96
	89,26

	22
	5 , 06
	47
	22 , 34
	72
	52,09
	97
	89,99

	23
	5 , 52
	48
	23 , 29
	73
	53,54
	98
	90,54

	24
	6
	49
	24 , 26
	74
	55,01
	99
	90,9

	25
	6 , 5
	50
	25 , 25
	75
	56,5
	100
	91,08





Приложение Ж

Таблица Ж1
Годовые коэффициенты инфляции в Российской Федерации
	Год
	Коэффициент
инфляции*, %

	1
	2

	2000
	20,2

	2001
	18,58

	2002
	15,06

	2003
	11,99

	2004
	11,74

	2005
	10,91

	2006
	9

	2007
	11,87

	2008
	13,28

	2009
	8,8

	2010
	8,78

	2011
	6,1

	2012
	6,58

	2013
	6,45

	2014
	11,36

	2015
	12,91

	2016
	5,38

	2017
	2,52

	2018
	4,27

	2019
	3,05

	2020
	4,91

	2021
	8,39



Примечание : 
* – годовой коэффициент инфляции в Российской Федерации определяется по данным Росстата.


Приложение И

Таблица И1
Коэффициенты, учитывающие степень повреждения пожаром площади объектов строительства
	№ п/п
	Объект строительства
	Коэффициент повреждения

	1
	2
	3

	1
	Объекты жилого назначения
	–

	1.1
	одноквартирный жилой дом
	0,67

	1.2
	многоквартирный жилой дом
	0,35

	2
	Объекты общественного назначения (кроме административных зданий)
	0,37

	3
	Административные здания
	0,24

	4
	Объекты	производственного,	складского назначения
	0,66

	5
	Другие объекты строительства
	0,64





Приложение К

Таблица К1
Материальный ущерб от уничтожения и повреждения пожаром имущества в расчете на один квадратный метр площади объекта строительства
	№  п/п
	Вид объекта строительства
	Ущерб, руб./м2:

	
	
	от уничтожения имущества
	от повреждения имущества

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание производственного назначения
	12 686
	9698

	
2
	Складское	здание,	сооружение	(в	т.ч.
сельскохозяйственное	здание,	сооружение для хранения)
	
24 586
	
9840

	3
	Одноквартирный жилой дом
	14 386
	3 935

	4
	Многоквартирный жилой дом
	12 946
	9 271

	5
	Другое здание, сооружение, строение жилого сектора (кроме забора)
	6078
	5301

	
6
	Здание,	сооружение	сельскохозяйственного
назначения	(кроме	зданий,	сооружений для хранения)
	
32 200
	
8023

	7
	Здание, сооружение общественного назначения
	29 439
	27 739

	
8
	Другое здание, сооружение, строение (кроме сооружений, установок промышленного назначения, неэксплуатируемых, строящихся
зданий, сооружений)
	
17 010
	
12 763






Приложение Л

Средняя стоимость одной единицы транспортного средства

Таблица Л1
Стоимость автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения
	
№ п/п
	
Тип (класс) транспортного средства
	
Параметры транспортного средства
	Стоимость ТС, руб.

	
	
	
	отечественные модели
	импортные модели

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мини (A)
	Длина до 3,6 м
	487 755
	975 510

	2
	Малый (B)
	Длина от 3,6 до 3,9 м
	541 950
	867 120

	3
	Низший средний (C)
	Длина от 3,9 м до 4,4 м
	650 340
	1 409 070

	4
	Средний (D)
	Длина от 4,4 до 4,7 м
	1 083 900
	2 276 190

	5
	Большой (E)
	Длина от 4,7 до 4,9 м
	1 734 240
	3 793 650

	6
	Люкс (F)
	Длина свыше 4,9 м
	2 709 750
	8 129 250



Таблица Л2
Стоимость грузовых автомобилей*
	
№ п/п
	
Тип транспортного средства
	Параметры транспортного средства
	Стоимость ТС, руб.

	
	
	
	отечественные модели
	импортные модели

	1
	2
	3
	4
	5

	
1
	Малый	грузовой автомобиль
	Допустимая
максимальная масса не более 3,5 т
	
1 246 485
	
2 818 140

	
2
	
Средний	грузовой автомобиль
	Допустимая максимальная масса свыше 3,5 т,
но не более 12 т
	
3 034 920
	
4 985 940

	
3
	
Большой	грузовой автомобиль
	
Допустимая максимальная масса более 12 т
	
6 189 069
	
8 129 250



Примечание : 
* – кроме специальных автотранспортных средств.

Таблица Л3
Стоимость автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения
	
№ п/п
	Тип транспортного средства
	Параметры транспортного средства
	Стоимость ТС, руб.

	
	
	
	отечественные
модели
	импортные
модели

	1
	2
	3
	4
	5

	
1
	
Микроавтобус
	Допустимая максимальная масса
менее 5 т.
	
1 192 290
	
1 625 850

	Городской транспорт

	
2.1
	
Автобус
	Допустимая максимальная масса
более 5 т.
	
2 330 385
	
3 793 650

	2.2
	Троллейбус
	
	3 251 700
	8 671 200

	2.3
	Электробус
	
	23 845 800
	27 097 500

	2.4
	Междугородний
автобус
	
	5 419 500
	8 129 250





Приложение М

Таблица М1
Коэффициент, учитывающий срок эксплуатации автотранспортного средства
	


№ п/п
	

Срок эксплуатации транспортного средства (лет)
	Коэффициент, учитывающий срок эксплуатации

	
	
	легковых автомобилей, малых грузовых автомобилей и мототехники
	средних и больших грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники

	1
	2
	3
	4

	1
	0–5 (включительно)
	0,80
	0,80

	2
	6–10 (включительно)
	0,65
	0,60

	3
	11–15 (включительно)
	0,55
	0,50

	4
	16–20 (включительно)
	0,40
	0,35

	5
	21 и более
	0,35
	0,30



Примечание. Коэффициенты, учитывающие срок эксплуатации транспортного средства, указаны в соответствии с приложением 9 Положения Банка России от 19 сентября 2014 г. № 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».



Приложение Н

Таблица Н1
Поправочные климатические коэффициенты, учитывающие влияние природно-климатических факторов на срок эксплуатации автотранспортных средств в субъектах Российской Федерации
	№ п/п
	


Наименование субъекта  Российской Федерации
	Климат. коэф.
	№ п/п
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Климат. коэф.

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Очень холодный климатический район
	Умеренный климатический район

	1
	Чукотский автономный округ
	1,20
	44
	Ивановская область
	1,00

	2
	Магаданская область
	1,20
	45
	Смоленская область
	1,00

	3
	Республика Саха (Якутия)
	1,20
	46
	Москва (город)
	1,00

	Холодный климатический район
	47
	Московская область
	1,00

	4
	Мурманская область
	1,12
	48
	Владимирская область
	1,00

	5
	Республика Карелия
	1,12
	49
	Калужская область
	1,00

	6
	Архангельская область
	1,12
	50
	Тульская область
	1,00

	7
	Ненецкий автономный округ
	1,12
	51
	Рязанская область
	1,00

	8
	Республика Коми
	1,12
	52
	Брянская область
	1,00

	9
	Тюменская область
	1,12
	53
	Орловская область
	1,00

	10
	Ямало-Ненецкий автономный
округ
	1,12
	54
	Липецкая область
	1,00

	11
	Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
	1,12
	55
	Тамбовская область
	1,00

	12
	Томская область
	1,12
	56
	Курская область
	1,00

	13
	Омская область
	1,12
	57
	Белгородская область
	1,00

	14
	Новосибирская область
	1,12
	58
	Воронежская область
	1,00

	15
	Кемеровская область-Кузбасс
	1,12
	59
	Кировская область
	1,00

	16
	Алтайский край
	1,12
	60
	Нижегородская область
	1,00

	17
	Республика Хакасия
	1,12
	61
	Республика Марий Эл
	1,00

	18
	Республика Алтай
	1,12
	62
	Чувашская Республика – Чувашия
	1,00

	19
	Республика Тыва
	1,12
	63
	Республика Татарстан
	1,00

	20
	Красноярский край
	1,12
	64
	Республика Мордовия
	1,00

	21
	Иркутская область
	1,12
	65
	Пензенская область
	1,00

	22
	Забайкальский край
	1,12
	66
	Ульяновская область
	1,00

	23
	Республика Бурятия
	1,12
	67
	Самарская область
	1,00

	24
	Еврейская автономная область
	1,12
	68
	Саратовская область
	1,00

	25
	Амурская область
	1,12
	69
	Оренбургская область
	1,00

	26
	Хабаровский край
	1,12
	70
	Волгоградская область
	1,00


	27
	Камчатский край
	1,12
	Умеренно теплый климатический район

	28
	Приморский край
	1,12
	71
	Калининградская область
	1,05

	29
	Сахалинская область
	1,12
	72
	Ростовская область
	1,05

	Умеренно холодный климатический район
	73
	Астраханская область
	1,05

	30
	Пермский край
	1,05
	74
	Республика Калмыкия
	1,05

	31
	Удмуртская Республика
	1,05
	75
	Краснодарский край
	1,05

	32
	Республика Башкортостан
	1,05
	76
	Республика Адыгея
	1,05

	33
	Свердловская область
	1,05
	77
	Ставропольский край
	1,05

	34
	Челябинская область
	1,05
	78
	Карачаево-Черкесская Республика
	1,05

	35
	Курганская область
	1,05
	79
	Республика Северная Осетия – Алания
	1,05

	Умеренный климатический район
	80
	Кабардино-Балкарская Республика
	1,05

	36
	Ленинградская область
	1,00
	81
	Республика Ингушетия
	1,05

	37
	Санкт-Петербург (город)
	1,00
	82
	Республика Дагестан
	1,05

	38
	Вологодская область
	1,00
	83
	Чеченская Республика
	1,05

	39
	Псковская область
	1,00
	Умеренно теплый влажный климатический район

	40
	Новгородская область
	1,00
	84
	Республика Крым
	1,12

	41
	Тверская область
	1,00
	85
	Севастополь (город)
	1,12

	42
	Ярославская область
	1,00
	86
	Территория Черноморского побережья Кавказа
	1,12

	43
	Костромска область
	1,00
	
	
	




Приложение П

Коэффициенты, учитывающие степень повреждения транспортного средства
Таблица П1
Коэффициенты, учитывающие степень повреждения пожаром автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения*
	
Вид площади горения
	Площадь горения транспортного
средства, м2
	Площадь транспортного средства*,
м2

	
	
	до 7
	более 7

	1
	2
	3
	4

	Уничтоженная
	1–7
	1
	0,55

	
	более 7
	–
	1

	
Поврежденная
	1
	0,53
	0,29

	
	2
	0,79
	0,44

	
	3–7
	1
	0,55

	
	более 7
	–
	0,71


Примечание: 
* – легковые автомобили отечественных марок.

Таблица П2
Коэффициенты, учитывающие степень повреждения пожаром автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения**
	
Вид площади горения
	Площадь горения транспортного
средства, м2
	Площадь транспортного средства**,
м2

	
	
	1
	2–4
	5–8
	более 8

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Уничтоженная
	1
	1
	0,71
	0,65
	0,50

	
	2–4
	–
	1
	0,92
	0,70

	
	5–8
	–
	–
	1
	0,77

	
	более 8
	–
	–
	–
	1

	
Поврежденная
	1
	0,66
	0,47
	0,43
	0,33

	
	2
	–
	0,73
	0,66
	0,51

	
	более 2
	–
	1,00
	0,92
	0,70


Примечание : 
** – легковые автомобили иностранных марок.

Таблица П3
Коэффициенты, учитывающие степень повреждения пожаром грузовых автомобилей
	
Вид площади горения
	Площадь горения
транспортного средства, м2
	Площадь транспортного средства, м2

	
	
	
до 7
	
8–9
	
10–12
	
13–19
	
20
	
более 20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

Уничтоженная
	до 7
	1
	0,82
	0,72
	0,44
	0,29
	0,24

	
	8–9
	–
	1
	0,88
	0,53
	0,35
	0,29

	
	10–12
	–
	–
	1
	0,60
	0,40
	0,33

	
	13–19
	–
	–
	–
	1
	0,66
	0,55

	
	20
	–
	–
	–
	–
	1
	0,82

	
	более 20
	–
	–
	–
	–
	–
	1

	


Поврежденная
	1
	0,28
	0,23
	0,20
	0,12
	0,08
	0,07

	
	2
	0,42
	0,35
	0,31
	0,19
	0,12
	0,10

	
	3–4
	0,53
	0,43
	0,38
	0,23
	0,15
	0,13

	
	5
	0,71
	0,58
	0,51
	0,31
	0,21
	0,17

	
	6–11
	0,92
	0,76
	0,67
	0,40
	0,27
	0,22

	
	12–20
	–
	–
	0,79
	0,48
	0,32
	0,26

	
	более 20
	–
	–
	–
	–
	–
	0,65



Таблица П.7
Коэффициенты, учитывающие степень повреждения пожаром автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения****, маломерных судов и легких воздушных судов, железнодорожного подвижного состава
	
Вид площади горения
	Площадь горения транспорт– ного средства,
м2
	Площадь транспортного
средства****, м2

	
	
	
до 6
	
7–8
	
более 8

	1
	2
	3
	4
	5

	
Уничтоженная
	1–6
	1
	0,86
	0,76

	
	7–8
	–
	1
	0,88

	
	более 8
	–
	–
	1

	
Поврежденная
	1–5
	0,47
	0,41
	0,36

	
	6–14
	0,65
	0,56
	0,49

	
	15–19
	–
	–
	0,92

	
	более 19
	–
	–
	1



Примечание: 
**** – автобус, троллейбус и др.



Приложение Р

Таблица Р1
Показатели удельного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов по водным бассейнам и административно-государственным регионам Российской Федерации (в ценах 2021 г.) и коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек
	№ п/п
	Водные бассейны и административно-государственные регионы РФ
	,
руб / усл. т
	

	1
	2
	3
	4

	I
	Бассейн Балтийского моря (территориальные воды России, включая акваторию Финского залива)
	58 203
	 

	
	Калининградская область
	51 777
	1,0

	1
	Бассейн р. Невы
	60 325,2
	 

	
	Ленинградская область (в т. ч. Ладожское озеро)
	56 821,2
	1,11–1,91

	
	г.Санкт-Петербург
	63 258
	 

	
	Карельская Республика (в т. ч. Онежское озеро)
	43 794
	1,04–1,22

	
	Новгородская область (в т. ч. Ильмень-озеро)
	37 273,8
	1,11–1,17

	
	Псковская область (в т. ч. Чудское озеро)
	39 450
	1,11–1,13

	
	Тверская область (бас. р. Западная Двина)
	41 621,4
	1,04–1,12

	II
	Бассейн Каспийского моря
	57 680,4
	

	2
	Бассейн р. Волги
	
	

	2.1
	Верхняя Волга (с бас. р. Оки) (без бас. р. Оки)
	
	

	
	Вологодская область
	44 154,6
	1,13–1,14

	
	Ивановская область
	53 203,2
	1,16–1,18

	
	Тверская область
	51 755,4
	1,16–1,17

	
	Костромская область
	50 670
	1,16–1,17

	
	Ярославская область
	57 907,8
	1,16–1,21

	
	Нижегородская область (замыкающий створ)
	52 840,8
	1,10–1,18

	2.2
	Бассейн р. Оки
	68 005,2
	

	
	Орловская область
	48 859,8
	1,16–1,17

	
	Тульская область
	62 974,8
	1,16–1,21

	
	Калужская область
	55 374,6
	1,16–1,17

	
	Владимирская область
	54 650,4
	1,16–1,18

	
	Московская область
	65 508,6
	1,16–1,24

	
	г.Москва
	73 470,6
	1,16–1,41

	
	Ивановская область (бас. р. Клязьмы)
	53 203,2
	1,16–1,18

	
	Тамбовская область
	53 928
	1,08–1,09

	
	Рязанская область
	57 546
	1,16–1,17

	
	Пензенская область
	55 014
	1,30–1,31

	
	Республика Мордовия
	58 632
	1,10–1,11

	
	Нижегородская область
	55 736,4
	1,10–1,18

	2.3
	Бассейн р. Камы (с р. Белая)
	
	

	
	(без р. Белая)
	
	

	
	Кировская область
	46 326,6
	1,10–1,12

	
	Пермская область
	49 584
	1,09–1,16

	
	Свердловская область
	56 821,8
	1,09–1,10

	
	Республика Татарстан
	58 993,8
	1,30–1,40

	
	Республика Удмуртия
	54 650,4
	1,09–1,10

	2.3.1
	Бассейн р. Белой
	58 500,6
	

	
	Республика Башкортостан
	58 272
	1,09–1,14

	
	Челябинская область
	59 718
	1,09–1,11

	2.4
	Средняя Волга (с р. Кама) (без р. Кама)
	49 950
	

	
	Республика Марий-Эл
	48 498
	1,10–1,11

	
	Чувашская Республика
	48 859,8
	1,10–1,11

	
	Пензенская область (бассейн р. Суры)
	55 012,8
	

	
	Ульяновская область
	49 584
	1,30–1,32

	
	Самарская область
	49 584
	1,30–1,42

	
	Оренбургская область
	47 412
	1,09

	
	Саратовская область
	49 945,8
	1,30–1,33

	2.5
	Нижняя Волга
	53 199
	

	
	Волгоградская область
	49 945,8
	1,30–1,33

	
	Астраханская область
	57 546
	1,30–1,31

	
	Республика Калмыкия - Хальмг-Тангч
	54 774,6
	1,30

	3
	Бассейн р. Терек
	43 479
	

	
	Республика Дагестан
	45 602,4
	1,11

	
	Республика Кабардино-Балкария
	41 259,6
	1,11

	
	Республика Северная Осетия
	44 154,6
	1,11–1,23

	
	Республика Ингушетия
	40 897,2
	1,11–1,85

	4
	Бассейн р. Урал
	50 716,8
	

	
	Оренбургская область
	47 412
	1,08–1,81

	
	Челябинская область
	56 460
	1,08–1,31

	
	Республика Башкортостан
	52 840,8
	1,08–1,19

	III
	Бассейн Азовского моря
	54 492,6
	

	5
	Бассейн р. Дон
	60 453,6
	

	
	Орловская область
	48 845,4
	1,10–1,11

	
	Тульская область
	55 374,6
	1,10–1,18

	
	Белгородская область
	58 632
	1,11–1,19

	
	Курская область
	50 307,6
	1,11

	
	Липецкая область
	58 239
	1,11–1,29

	
	Тамбовская область
	53926,8
	1,11–1,12

	
	Пензенская область
	55 012,8
	1,06–1,07

	
	Воронежская область
	58 632
	1,11–1,28

	
	Саратовская область
	49 945,8
	1,06–1,08

	
	Волгоградская область
	43 069,2
	1,06–1,08

	
	Ставропольский край
	57 907,8
	1,26

	
	Ростовская область
	64 422,6
	1,26–1,85

	6
	Бассейн р. Кубани
	48 517,8
	

	
	Краснодарский край
	48 136,2
	1,49–2,90

	
	Ставропольский край
	51 385,8
	1,49–1,56

	IV
	Бассейн Черного моря
	
	

	7
	Бассейн р. Днепр
	47 478
	

	
	Смоленская область
	49 221,6
	1,10–1,55

	
	Калужская область
	45 240,6
	1,10–1,12

	
	Брянская область
	41 621,4
	1,10–1,50

	
	Курская область
	48 498
	1,04–1,24

	
	Белгородская область
	45 966
	1,04–1,05

	V
	Бассейны Белого и Баренцева морей
	36 666
	

	
	Мурманская область
	33 657,6
	1,00

	8
	Бассейн р. Печоры
	34 309,2
	

	
	Архангельская область
	38 725,8
	1,00–1,67

	
	Республика Коми
	24 972,6
	1,00–1,33

	9
	Бассейн р. Северная Двина
	37 822,8
	

	
	Кировская область
	42 707,4
	1,01–1,02

	
	Вологодская область
	38 002,2
	1,02–1,16

	
	Республика Коми
	24 972,6
	1,02–1,17

	
	Архангельская область
	38 725,8
	1,02–1,69

	VI
	Бассейн Северного Ледовитого океана
	52 396,8
	

	10
	Бассейн р. Оби (с р. Иртыш) (без р. Иртыш)
	
	

	
	Республика Алтай
	44 880
	

	
	Новосибирская область
	52 117,2
	1,02–1,14

	
	Кемеровская область
	63 699
	1,02–1,29

	
	Томская область
	42 707,4
	1,02–1,04

	
	Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО
	
	1,02–1,05

	10.1
	Бассейн р. Иртыш (без p.p.Тобол и Ишим)
	50 506,8
	

	
	Омская область
	51 031,2
	1,02–1,18

	
	Тюменская область (г.Тобольск)
	52 479
	1,02–1,05

	10.1.1
	Бассейн р. Ишим (г.Ишим)
	
	

	10.1.2
	Бассейн р. Тобол (без p.p.Тавда, Тура и Исеть
	55 534,2
	

	
	Курганская область (г.Курган)
	58 993,8
	1,05

	
	Тюменская область (г.Тюмень)
	51 393,6
	1,02–1,04

	10.1.2.1
	Бассейны p.p.Туры и Тавды
	66 910,2
	

	
	Свердловская область
	66 910,2
	1,05–1,30

	10.1.2.2
	Бссейнр. Исети
	66 524,4
	

	
	Челябинская область (р. Миасс)
	65 870,4
	1,05–1,20

	
	Свердловская область
	68 403,6
	1,05–1,30

	
	Курганская область (г.Шадринск)
	55 736,4
	1,05

	11
	Бассейн р. Енисей
	44 771,4
	

	
	Республика Тыва (г.Кызыл)
	21 353,4
	1,02

	
	Красноярский край (г.Красноярск)
	45 602,4
	1,02–1,31

	
	Иркутская область (г.Иркутск бассейн р. Ангары)
	41 259,6
	1,02–1,70

	
	Бурятская Республика
	35 468,4
	1,02–1,70

	12
	Бассейн р. Лены
	20 991,6
	

	
	Иркутская область
	23 524,8
	1,05–1,23

	
	Республика Саха (Якутия)
	20 629,8
	1,00–1,43

	
	Республика Бурятия (бас. р. Витим)
	26 058,6
	1,05–1,43

	VII
	Озеро Байкал (включая бассейны p.p.Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара и др. реки Республики Бурятия)
	59 717,4
	

	VIII
	Бассейн Тихого океана
	42 734,4
	

	13
	Бассейн р. Амур
	43 167,6
	

	
	Читинская область
	31 849,2
	1,00–1,10

	
	Амурская область
	26 058,6
	1,00–1,10

	
	Хабаровский край
	33 297
	1,00–1,53

	
	Приморский край
	48 859,8
	1,00–1,08

	14
	Реки полуострова Камчатка Камчатская область
	26 058,6
	1,00

	15
	Реки острова Сахалин Сахалинская область
	44 517
	1,00

	
	Российская Федерация
	54 250,2
	





Приложение С

Таблица С1
Коэффициент относительной эколого-экономической опасности загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты
	№ группы
	Загрязняющие вещества
	

	I
	Вещества и химические соединения преимущественно IV и III классов опасности

	1
	Сульфаты, хлориды, соли жесткости (Са+, Мg+, К+, Na+), мочевина и др. хим. соединения с ПДКрх 40,0 г/м3
	0,05

	2
	Нитраты, карбомидная смола, лак битумный, кальций фосфорокислый, метиленхлорид, танниды и др. хим. соединения с ПДКрх от 5,0 до 40,0 г/м3
	0,20

	3
	Взвешенные вещества
	0,15

	4
	БПКполн, далапон, метилцеллюлоза, гуминовые кислоты, ОЖК, полиэфир, силикат калия, сульфат бария, углен (взвесь, волокно), фталевая кислота, этилен и др. хим. соединения с ПДКрх от 2,0 до 4,0 г/м3
	0,30

	5
	Азот общий, алюминий, фосфор общий, железо общее, аммония-ион, ацетонитрил, бензол, диметилацетомид, карбомол, метазин, нитрат аммония (NН4+), сероуглерод, сульфонол, сульфат аммония (NH-), толуол, гексан и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,5 до 1,9 г/м3
	1,00

	II
	Химические соединения III и II классов опасности

	6
	Ацетат-ион (натрий уксуснокислый), бутилацетат, диметилформамид, лапрол, неонол, сульфанол НП-1, скипидар, формалин, фосфорнокислый калий, хлорат магния, этиленгликоль и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,2 до 0,4 г/м3
	3,50

	7
	Гликозин, масло легкое таловое, метанол, нефтеполимерная смола, родонид калия, свинец (Рb2+), СПАВ, стирол, фосфор пятихлористый, хлористый литий, барий и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,06 до 0,15 г/м3
	11,00

	8
	Ацетон, ацетофенон, аммиак, бутиловый спирт, нефть и нефтепродукты, масла, жиры и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,02 до 0,05 г/м3
	20,00

	9
	Капролактам, кобальт, никель, марганец, мышьяк, цианиды, хром (Сr3+), цинк, формальдегид и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,006 до 0,019 г/м3
	90,00

	10
	Атразин, ацетонилид, карбозолин, нафталин, пестициды, кадмий (Сd2+) и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,003 до 0,005 г/м3
	250,00

	11
	Ванадий, гидрохинон, дихлорэтан, кадмий (Сd6+), ксантагенты, медь, фенолы, хром шестивалентный и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,001 до 0,002 г/м3
	550,00

	III
	Высокотоксичные химические соединения I класса опасности

	12
	Дибутилфосфат натрия, литий (гидрооксид), метол, синтанол ДС-10, циклогексан, ялан и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,0009 до 0,0005 г/м3
	2000,00

	13
	Алифитические амины, гидразин гидрат, димилин, дуал, катофор, поликарбацин, реглан, цинеб и др. хим. соединения с ПДКрх от 0,0004 до 0,0002 г/м3
	5000,0

	14
	Анилин, бенз(а)пирен, додефилбензол, ИКВ-6-2 (ингибитор коррозии металлов), ртуть (Нg2+), моноэтиламин, сулема, неонол ТО 20-3, суффикс, тетраэтиловинец и др. хим. соединения с ПДКрх 0,0001 г/м3
	15 000,00





Приложение Т

Таблица Т1
Показатели удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого выбросом единицы приведенной массы загрязняющих веществ (в ценах 2021 г.), и коэффициента экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха
	Экономические районы Российской Федерации
	, 
руб / усл. т
	

	Северный
	276
	1,4

	Северо-Западный
	375
	1,5

	Центральный
	444
	1,9

	Волго-Вятский
	384
	1,1

	Центрально-Черноземный
	376,8
	1,5

	Поволжский
	382,2
	1,9

	Северо-Кавказский
	412,2
	1,6

	Уральский
	404,4
	2,0

	Западно-Сибирский
	361,2
	1,2

	Восточно-Сибирский
	281,4
	1,4

	Дальневосточный
	265,2
	1,0





Приложение Ф

Таблица Ф1
Коэффициент относительной эколого-экономической опасности загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферный воздух
	№ п/п
	Загрязняющие вещества
	

	1
	2
	3

	Твердые, жидкие и газообразные загрязняющие вещества

	1.
	Оксид углерода (углерод оксид)
	0,4

	2.
	Углеводороды (в пересчете на углерод)
	0,7

	3.
	Твердые вещества (недифференцированная по составу пыль)
	2,7

	4.
	Окислы азота
	16,5

	5.
	Сернистый ангидрид
	20,0

	Специфические загрязняющие вещества (по классам опасности)

	6.  
	Группа А (4-й класс опасности):
	 

	 
	1. Бутилен, бензин, гексан, циклогексан, скипидар, пентан и др. химические соединения с ПДКсрсут ≥ 0,8 мг/м3 
	1,2

	 
	2. Аммофос, арилокс, бутилацетат, гексилацетаткарбомид, мочевина, диэтиловый эфир, магния хлорат, углерод четыреххлористый, этил хлористый, этилацетат и др. хим соединения с ПДКсрсут ≥ 0,08 до 0,8 мг/м3 
	6,7

	 
	3. Аммиак, ацетон, бензин сланцевый, диметилэтаполамин, диэтиламин, калия карбонат, мелиорант, метилен бромистый, нафталин и др. хим. соединения с ПДКсрсут < 0,08 мг/м3
	28,5

	7.
	Группа В (3-й класс опасности):
	 

	 
	1. Ангидрид вольфрамовый, вольфрама оксид, дихлорпропан, зола сланцевая, натрия сульфат, пропилен, трихлорэтилен и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,1 мг/м3 
	10,0

	 
	2. Альдегид масляный, амбуш, висмута оксид, гептен, железа оксид, капролактам, магния оксид, метиланилин, олова оксид, сажа и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,01 до 0,1 мг/м3 
	33,5

	 
	3. Железа сульфат, кислота капроновая, хлорбензатрифторид, пентадиен, этилакрилат и др. хим. соединения с ПДКсрсут < 0,01 мг/м3 
	143,0

	8.
	Группа С (2-й класс опасности):
	 

	   
	1. Ингидриды, бензол, водород хлористый (соляная кислота), дихлорэтан, ксилол, гексафторбензол, азотная кислота, серная кислота, пиридин, тетрахлорэтилен, хлортетрациклин, эпихлоргидрин и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,05 мг/м3 
	20,0

	   
	2. Акрилонитрил, анилин, бром, бромбензол, бромфенол и др. производные, водород цианистый, диметилатин, диметилформамид, иод, нитробензол, тетрациклин, фтористые соединения и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,004 до 0,05 мг/м3 
	110,0

	   
	3. Амины алифатические, водород мышьяковистый, водород фтористый, железа хлорид, марганец и его соединения (в пересчете на диоксид марганца), меди оксид, медь сернистая, медь хлорная, метальдигид, монометилалин, мышьяк (органические соединения в пересчете на мышьяк), никель металлический, никеля оксид, сероводород, фенол, стирол, формальдегид, хлоропрен и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≤ 0,004 мг/м3 
	500,0

	9.  
	Группа D (1-й класс опасности):
	 

	   
	1. Барий углекислый, ванадия оксид, бутил хлористый, гексахлорциклогексан, а-нафтахинон, озон, пропилена оксид, толуилен-диизоционат, М-хлораналан и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,002 мг/м3 
	330,0

	   
	2. Кислота тедефталиевая, никеля сульфат, свинец сернистый, таллия карбонат (в пересчете на таллий), хром шестивалентный, зтиленимин и др. хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,0004 до 0,002 мг/м3 
	1670,0

	 
	3. Диэтилртуть, кадмия соединения (в пересчете на кадмий), никеля растворимые соли (в пересчете на никель), соединения ртути, соединения свинца и др. высокотоксичные хим. соединения с ПДКсрсут ≥ 0,0002 до 0,0004 мг/м3 
	5000,0

	 
	4. Бенз(а)пирен, БВК, селена диоксид (в пересчете на селен), теллура диоксид (в пересчете на теллур), тетраэтилсвинец и др. чрезвычайно токсичные хим. соединения с ПДКсрсут < 0,0002 мг/м3 
	12 500,0





Приложение Х

Таблица Х1
Нормативы стоимости освоения новых земель, взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд
	Типы и подтипы изымаемых сельскохозяйственных угодий
	Норматив стоимости освоения новых земель изымаемых сельскохозяйственных угодий, млн руб / га

	1
	2

	I зона
Республики Карелия, Коми; Архангельская, Мурманская области; Ненецкий АО
	127

	Дерново-карбонатные, торфяные окультуренные
	183

	Дерновые и дерново-оподзоленные, старопойменные
	165

	Дерново-подзолистые легкосуглинистые и супесчаные
	139

	Дерново-подзолистые тяжело- и среднесуглинистые
	112

	Дерново-подзолистые эродированные
	77

	Дерново-подзолистые глеевые, иловато-болотные, торфянисто-болотные
	53

	II зона
Республики Марий-Эл, Удмуртская; Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калужская, Тверская, Кировская, Костромская, Новгородская, Пермская, Псковская, Смоленская, Ярославская области, Коми-Пермяцкий АО
	124

	Темно-серые лесные, дерново-карбонатные, торфяные окультуренные
	167

	Серые и светло-серые лесные, дерново-слабоподзолистые, старопойменные, луговые, дерновые на бескарбонатных породах
	155

	Темно-серые лесные и дерново-карбонатные эродированные
	147

	Дерново-подзолистые, серые, светлосерые лесные и луговые-глееватые
	137

	Дерново-подзолистые, серые, светло-серые лесные – эродированные; пойменные луговые глееватые
	105

	Дерново-подзолистые, серые и светло-серые лесные – глееватые, пойменные луговые глееватые; торфянисто-глеевые
	88

	Иловато-болотные, болотные низинные
	75

	Почвы овражно-балочного комплекса
	27

	III зона
Чувашская Республика – Чаваш; Нижегородская, Орловская, рязанская, Тульская области
	156

	Черноземы всех подтипов сверхмощные и мощные тучные и среднегумусные; торфяные окультуренные
	210

	Черноземы всех подтипов среднемощные; черноземы сверхмощные и мощные – эродированные, лугово-черноземные и старопойменные луговые
	199

	Черноземы всех подтипов маломощные малогумусные и слабогумусные, черноземы среднемощные эродированные, темно-серые лесные
	180

	Черноземы всех подтипов маломощные и темно-серые лесные почвы – эродированные, дерново-карбонатные
	163

	Серые и светло-серые лесные, дерново-слабоподзолистые
	152

	Серые и светло-серые лесные – глееватые, дерново-подзолистые, дерново-луговые
	133

	Серые и светло серые лесные и дерново-подзолистые – эродированные,
	110

	Аллювиально-луговоглееватые и глеевые
	86

	Иловато-болотные, лугово-болотные и торфянисто-болотные
	62

	Почвы овражно-балочного комплекса
	24

	IV зона
Республики Мордовия, Татарстан, Белгородская, Воронежская. Самарская, Курская, Липецкая, Пензенская, Тамбовская, Ульяновская области
	206

	Черноземы всех подтипов сверхмощные и мощные тучные и среднегумусные, торфяные окультуренные
	292

	Черноземы всех подтипов среднемощные; черноземы сверхмощные и мощные – эродированные, лугово-черноземные и старопойменные луговые
	241

	Черноземы всех подтипов маломощные малогумусные, черноземы среднемощные эродированные, темно-серые лесные
	221

	Черноземы маломощные карбонатные и солонцеватые, темно - каштановые
	201

	Черноземы всех подтипов маломощные и темно-серые лесные почвы - эродированные; дерново-карбонатные
	185

	Серые и светло-серые лесные, дерново-слабоподзолистые
	155

	Серые и светло-серые лесные – глееватые, дерново-подзолистые, дерново-луговые
	141

	Серые и светло-серые лесные и дерново-подзолистые – эродированные, солонцы глубокие
	130

	Аллювиально-луговые глеевые
	116

	Иловато-болотные, лугово-болотные, торфянисто-болотные
	85

	Почвы овражно-балочного комплекса, солончаки
	28

	V зона
Республика Калмыкия – Хальмг – Тангч, Астраханская, Волгоградская, Саратовская области
	174

	Черноземы всех подтипов среднемощные среднегумусные и малогумусные; лугово-черноземные
	267

	Черноземы всех подтипов маломощные малогумусные и слабогумусные; черноземы среднемощные эродированные; старопойменные луговые
	236

	Черноземы всех подтипов маломощные малогумусные и слабогумусные – эродированные; темно-каштановые; дерново-карбонатные; лугово-черноземные солонцеватые, лугово-каштановые
	199

	Черноземы всех подтипов маломощные малогумусные и слабогумусные – эродированные; темно-каштановые; дерново-карбонатные; лугово-черноземные солонцеватые, лугово-каштановые
	168

	Темно-каштановые эродированные, каштановые и светло-каштановые; глубокие солонцы; пойменные луговые солонцеватые
	143

	Пойменные и лиманные лугово-глееватые; каштановые и светло-каштановые солонцеватые; средние солонцы
	112

	Светло-каштановые и бурые-сильносолонцеватые и солончаковатые
	81

	Лугово-болотные, болотные иловатые, солонцы мелкие и корковые, солончаки; почвы овражно-балочного комплекса
	33

	VI зона
Республика Адыгея, Краснодарский край
	270

	Черноземы всех подтипов сверхмощные и мощные
	327

	Черноземы всех подтипов среднемощные; черноземы сверхмощные и мощные – слабоэродированные; почвы рисовых систем
	260

	Черноземы всех подтипов маломощные, черноземы сверхмощные и мощные – средне и сильноэродированные; дерново-карбонатные; лугово-черноземные; старопойменные луговые
	235

	Черноземы слитые, темно-серые лесные, старопойменные луговые
	199

	Черноземы маломощные солонцеватые; темно-каштановые; лугово-черноземные солончаковатые; серые и бурые лесные, желтоземы, коричневые, перегнойно-карбонатные
	185

	Темно-каштановые солонцеватые; лугово-черноземные слитые; дерново-карбонатные щебнистые, горно-луговые
	164

	Старопойменные солонцеватые и солончаковатые; серые лесные оглееные и оподзоленные; луговые осолоделые и солоди
	142

	Пойменные солончаковатые и оглеенные; лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые, торфяники
	107

	Пойменные примитивные; почвы овражно-балочного комплекса; солончаки, солонцы мелкие и средние луговые и лугово-степные
	71

	VII зона
Республики Дагестан, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, Чечня; Ставропольский край, Ростовская область
	259

	Черноземы всех подтипов сверхмощные и мощные тучные и среднегумусные
	464

	Черноземы всех подтипов сверхмощные тучные и среднегумусные; черноземы сверхмощные и мощные – эродированные; старопойменные луговые; лугово-черноземные мощные и среднемощные
	351

	Черноземы всех подтипов маломощные малогумусные и слабогумусные; черноземы среднемощные эродированные; лугово-черноземные солонцеватые и слабозасоленные; дерново-карбонатные среднемощные
	247

	Черноземы всех подтипов маломощные и дерново-карбонатные почвы – эродированные; лугово-черноземные солонцеватые; горные лесные бурые
	211

	Темно-каштановые; каштановые луговые; лугово-черноземные солончаковатые
	190

	Лугово-каштановые слитые, каштановые и буроземные – эродированные
	183

	Темно-каштановые; горные коричневые и буроземные – эродированные
	169

	Лугово-черноземные сильносолонцеватые и глееватые; солонцы глубокие; светло-каштановые, горные коричневые, луговые и лугово-каштановые солончаковатые
	148

	Солонцы средние степные и луговые; почвы закрепленных песчаных массивов; луговые солончаковатые и глеевые
	120

	Лугово-болотные солончаковатые; солонцы мелкие и корковые; почвы овражно-балочного комплекса
	38

	VIII зона
Республика Башкортостан, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области
	147

	Черноземы всех подтипов мощные тучные и среднегумусные; торфяные окультуренные
	177

	Черноземы всех подтипов среднемощные; лугово-черноземные тучные и среднегумусные
	162

	Черноземы всех подтипов маломощные; черноземы среднемощные эродированные; темно-серые лесные; лугово-черноземные и старопойменные луговые
	147

	Черноземы всех подтипов маломощные, темно-серые лесные почвы – эродированные; лугово-черноземные солонцеватые
	128

	Темно-каштановые; лугово-степные; черноземы неполноразвитые
	117

	Темно-каштановые эродированные; серые и светло-серые лесные; дерново-слабоподзолистые; каштановые, луговые солонцеватые
	98

	Серые и светло-серые лесные и дерново-подзолистые – эродированные; каштановые эродированные, светло-каштановые эродированные, светло-каштановые; глубокие солонцы
	79

	Дерново-подзолистые и дерновые – глеевые; светло-каштановые и лугово-солонцеватые и солончаковатые; солонцы средние
	64

	Солонцы мелкие и корковые, солончаки; иловато-болотные, торфяно-болотные; почвы овражно-балочного комплекса
	27

	IX зона
Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО
	177

	Черноземы всех подтипов и лугово-черноземные почвы – мощные тучные и среднегумусные; торфяные окультуренные
	204

	Черноземы всех подтипов и лугово-черноземные почвы – среднемощные тучные и среднегумусные; черноземы мощные эродированные
	184

	Черноземы всех подтипов и лугово-черноземные почвы – маломощные; темно-серые лесные; старопойменные луговые
	163

	Черноземы всех подтипов маломощные эродированные и солонцеватые; лугово-черноземные солонцеватые; аллювиально-луговые
	136

	Серые и светло-каштановые лесные; темно-каштановые эродированные, каштановые, лугово-каштановые; дерново-подзолистые
	122

	Светло-каштановые, каштановые солонцеватые, глубокие солонцы
	95

	Луговые солончаковатые глееватые; солонцы средние
	88

	Солонцы мелкие и корковые, солончаки; лугово-болотные; почвы овражно-балочного комплекса
	48

	Х зона
Республики Бурятия, Тува, Хакасия; Красноярский край; Иркутская, Читинская области; Агинский Бурятский АО, Таймырский (Долгано-Ненецкий АО, Усть-Ордынский Бурятский АО, Эвенкийский АО)
	188

	Черноземы всех подтипов и лугово-черноземные почвы – мощные тучные и среднегумусные; торфяные окультуренные
	314

	Черноземы всех подтипов и лугово-черноземные почвы – среднемощные; старопойменные луговые
	287

	Черноземы всех подтипов и лугово-черноземные почвы – маломощные; темно-серые лесные
	160

	Черноземы всех подтипов маломощные и темно-серые лесные почвы – эродированные; лугово-черноземные солонцеватые
	133

	Темно-каштановые, лугово-каштановые; серые и светло-серые лесные каштановые; серые и светло-серые лесные – эродированные; луговые солонцеватые; глубокие солонцы
	116

	Каштановые солонцеватые, луговые солончаковатые, средние солонцы
	89

	Солонцы мелкие и корковые, солончаки, лугово-болотные, почвы овражно-балочного комплекса
	75

	XI зона
Республика Саха (Якутия); Приморский, Хабаровский края, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области; Еврейская обл., Корякский АО, Чукотский АО
	51

	Луговые черноземовидные; бурые лесные; старопойменные, буроземные лесные
	194

	Лугово-бурые, бурые лесные оподзоленные
	264

	Лугово-бурые глееватые, аллювиальные дерново-глеевые
	236

	Бурые лесные глееватые и глеевые, торфянистые и торфяные
	207

	Буро-подзолистые мерзлотные; дерново-глееватые
	178

	Лугово-бурые оподзоленные глееватые; бурые лесные эродированные
	159

	Мерзлотные болотные; бурые лесные сильно эродированные
	119

	XII зона
Калининградская, Ленинградская области и г. Санкт-Петербург
	81

	Дерново-карбонатные; дерново-подзолистые; аллювиальные дерновые, торфяные низинные и переходные – окультуренные
	263

	Дерново-подзолистые глееватые; аллювиальные дерновые глееватые
	327

	Дерново-подзолистые глееватые песчаные и супесчаные, а также средне- и сильнокаменистые; торфянисто-глееватые
	287

	Аллювиальные дерновые глеевые, иловато-болотные
	232

	Торфянисто-болотные, торфяно-болотные
	181

	XIII зона
Московская область и г. Москва
	130

	Черноземы оподзоленные, темно-серые лесные и лугово-черноземные
	260

	Серые лесные
	351

	Дерново-подзолистые суглинистые
	307

	Дерново-подзолистые супесчаные суглинистые
	286

	Дерново-подзолистые супесчаные
	270

	Песчаные
	250

	Серые лесные лесные смытые
	223

	Дерново-подзолистые оглеенные и смытые
	166

	Дерново-подзолистые супесчаные и песчаные – смытые
	327

	Пойменные дерновые зернистые и зернисто-слоистые; торфяные и окультуренные
	242

	Другие пойменные почвы
	242

	Почвы овражно-балочного комплекса
	30





Таблица Ц1
Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории
	Экономические районы РФ
	Kэ

	Северный
	1,4

	Северо-Западный
	1,3

	Центральный
	1,6

	Волго-Вятский
	1,5

	Центрально-Черноземный
	2,0

	Поволжский
	1,9

	Северо-Кавказский
	1,9

	Уральский
	1,7

	Западно Сибирский
	1,2

	Восточно-Сибирский
	1,1

	Дальневосточный
	1,1



Таблица Ц2
Коэффициент для особо охраняемых территорий
	Почвы и земли в пределах особо охраняемых территорий
	Kп

	Земли природно-заповедного фонда
	3

	Земли природоохранного, оздоровительного и историко-культурного назначения
	2

	Земли рекреационного назначения
	1,5

	Прочие земли
	1,0



